РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район Исаклинский
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Два Ключа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля  2025 год № 81
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2030 годы.

          В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения, Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области:

ПОСТАНОВИЛО

         1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024-2030 года.

         2. Признать утратившей силу «Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Два Ключа  муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2019 по 2030 годы», утвержденную постановлением от 17 апреля  2020 год № 27.
         3. Поручить Администрации сельского поселения ежегодно представлять в Собрание представителей сельского поселения Два Ключа   отчет о ходе реализации указанной Программы.   

        4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Два Ключа». 

Глава сельского поселения

Два Ключа муниципального района 

Исаклинский Самарской области :                                                П.А. Долганов

Приложение 
к постановлению  администрации 

сельского поселения Два Ключа 
муниципального района Исаклинский

Самарской области 
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программа комплексного развития
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сельского поселения Два Ключа
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самарской области
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ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа
муниципального района Исаклинский  Самарской области

на период с 2024 до 2030 года

	Наименование

Программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на 2024-2030 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование заказчика Программы, его местонахождение
	Администрация сельского поселения Два Ключа  муниципального района Исаклинский Самарской области (далее - Администрация)
Самарская область, Исаклинский  район, д. Два Ключа, ул. Новая, д.  6

	Наименование разработчика Программы, его местонахождение
	ИП  Гуря Е.С.

г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, д. 34

	Цели Программы


	-создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности движения;

-улучшение качества дорог.

	Задачи Программы
	- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Два Ключа

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	Технико-экономические показатели: 
- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно).
Финансовые показатели: 
- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно).
Социально-экономические показатели:

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий).

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	1. Ремонт улично-дорожной сети;
2. Обустройство асфальтового покрытия;
3. Содержание дорог в зимнее время



	Срок и этапы реализации Программы
	2024-2030 годы

	Объемы и источники финансирования  Программы
	Объем финансирования Программы в 2024-2030 годах составит 30 116,07 тыс. рублей,  из них:

федеральный бюджет – отсутствует;

областной бюджет – 4800,0 тыс. руб;
местный бюджет – 25 316,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники –отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
1.1. Анализ положения сельского поселения Два Ключа в структуре пространственной организации субъекта  Российской Федерации

Сельское поселение Два Ключа расположено в центре муниципального района Исаклинский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Два Ключа в установленных границах составляет 16 654 га.

Сельское поселение Два Ключа граничит: 

на севере - с сельским поселением Исаклы муниципального района Исаклинский; 

на востоке - с сельским поселением Старое Вечканово муниципального района Исаклинский; 

на юге - с сельскими поселениями  Большое Микушкино и Новое Якушкино  муниципального района Исаклинский; 

на западе - с сельским поселением Ключи муниципального района Исаклинский. 

Сельское поселение Два Ключа, включает 5 населённых пунктов: д.  Два Ключа (административный центр), п. Зеленый, с.  Убейкино, п. Пригорки, с. Саперкино.

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса
Население
Численность населения сельского поселения Два Ключа по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 912 человек. Здесь проживает 7,2 % населения муниципального района Исаклинский. 

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности

населения (2024/2019 гг.)

	
	2019 г.
	2024 г.
	абсолютное

изменение, чел.
	относительное изменение, %

	д. Два Ключа
	391
	339
	-52
	-13,3

	п. Зеленый
	69
	63
	-6
	-8,7

	с. Убейкино
	66
	52
	-14
	-21,2

	п. Пригорки
	124
	109
	-15
	-12,1

	с. Саперкино
	414
	349
	-65
	-15,7

	Итого:
	1064
	912
	-152
	-14,3


Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  38,8% (354 чел.) - населения старше 60 лет,  45,6% (416 чел)  - в возрасте от 18 до 65 лет и 15,6% (142 чел.) - от 0 до 17 лет. 

В существующем генеральном плане сельского поселения Два Ключа, совмещенным с проектом планировки, предлагается увеличение  численности населения на расчетный срок до 2476 человек, из них на резервных территориях 702 человека.
Жилой фонд

В границах сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский существующий жилищный фонд на 2024 г.  составляет  25,1 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 27,52 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.
В соответствии с генеральным планом зона застройки индивидуальными домами планируется на площади 386,76 га.

Развитие жилой зоны в деревне Два Ключа планируется:

- на площадке № 1, в северо-восточной части деревни по ул. Школьной, 1, площадь жилой зоны 7,1 га.

- на площадке № 2, в юго-восточной части деревни, площадь жилой зоны 12,63 га.

Развитие жилой зоны в поселке Зеленый планируется:

- в центральной части села по ул. Центральной, площадь жилой зоны 2,57 га;

- в восточной части села по ул. Садовой, площадь жилой зоны 0,92 га.

Развитие жилой зоны в селе Убейкино планируется:

-в центральной части села, по ул. Центральной площадь жилой зоны 4,32 га;

-в центральной части села, по ул. Прямой площадь жилой зоны 2,28 га;

- в северной части села,  по ул. Школьной площадь жилой зоны 4,06 га.

- в южной части села, по ул. Центральной  площадь жилой зоны 9,85 га;

- в южной части села, по ул. Прямой площадь жилой зоны 3,69 га.

Развитие жилой зоны в поселке Пригорки планируется:

-по ул. Полевой площадь жилой зоны 0,60 га;

-по ул. Нагорной площадь жилой зоны 1,25 га;

- по ул. Центральной площадь жилой зоны 0,70 га;


- в квартале между улицами Лесная, Нагорная и Центральная площадь жилой зоны 2,21 га.

- на площадке № 3 к  востоку от села, площадь жилой зоны 4,15 га.

Развитие жилой зоны в селе Саперкино планируется:

- по ул. Лесная, площадь жилой зоны 0,51 га;
- на площадке № 4 в южной части села по ул. Коммунистической, площадь жилой зоны 9,36 га;

- на площадке № 5 между ул. Новая и ул. Октябрьская, площадь жилой зоны 7,80 га.

- на площадке № 6 в восточной части села, площадь жилой зоны 9,09 га.

Градостроительная деятельность
Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Два Ключа определяется следующими факторами: рельефом и гидрографичекой ситуацией,  сложившейся структурой улиц и дорог. 

Сельское поселение Два Ключа, включает в себя пять населённых пунктов: д. Два Ключа, п. Зеленый, п. Пригорки, с. Саперкино и с. Убейкино. 

В северной части, сельского поселения Два Ключа, расположена деревня Два Ключа, являющейся административным центром поселения, название которой дали родники-ключи, расположенные парами по разным концам деревни.

Связь д. Два Ключа с с. Исаклы осуществляется с юго-западной стороны,  по автомобильным дорогам общего пользования регионального или  межмуниципального значения «Урал - Шентала» и «Урал - Шентала» - Два Ключа. 

Жилая застройка д. Два Ключа компактно сформировалась на левом и правом берегу реки Каменка и делится на северную и южную части. Улицы застроены одноэтажными 1-2-х этажными домами усадебного типа. Планировочная структура подчинена условиям естественной гидрографической ситуации и рельефу местности.

Поселок Зеленый расположен в северо-западной  части сельского поселения к западу от д. Два Ключа. Жилая застройка расположена на берегу ручья вдоль улицы -  ул. Центральная.
Поселок Пригорки располагается в центральной части сельского поселения. 

Планировочная структура линейная низкой плотности застройки. В южной части поселка проходит автодорога регионального или межмуниципального значения  «Урал - Шентала» - Убейкино. Планировочная структура - квартальная. 
Поселок Саперкино расположен в западной части сельского поселения. Планировочная структура квартальная. Улицы вытянуты с севера на юг. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Зона сельскохозяйственных предприятий расположена за границей поселка, к северу от населенного пункта.

Поселок Убейкино – располагается в центральной части сельского поселения, к западу от п. Пригорки. Связь с д. Два Ключа и с. Исаклы осуществляется с восточной стороны на автодороге регионального или межмуниципального значения  "Урал - Шентала» - Убейкино". Планировочная структура поселка линейная, улицы расположены с севера на юг.
Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть сельского поселения Два Ключа характеризуется не достаточной степенью благоустройства. 


д. Два Ключа. 


Главной улицей административного центра д. Два Ключа является – ул. Новая. Асфальтобетонное покрытие имеют ул. Новая, ул. Прямая и часть ул. Речная, а также автодорога регионального или межмуниципального значения «Урал-Шентала» - Два Ключа.

пос. Зеленый 

Асфальтобетонное покрытие имеет автодорога регионального и межмуниципального значения «Урал-Шентала - Зеленый», в населенном пункте переходящая в ул. Центральную. 


пос. Пригорки 

Улиц местного значения с асфальтобетонным покрытием в селе нет. Через село проходит улица регионального или межмуниципального значения «Урал-Шентала» - Убейкино переходящая в ул. Центральную. 


с. Саперкино 

Асфальтобетонное покрытие имеют ул. Школьная, а также автодорога регионального или межмуниципального значения «Исаклы - Саперкино». 

с. Убейкино 

Асфальтобетонное покрытие имеет ул. Центральная. Через село проходит улица регионального или межмуниципального значения «Урал-Шентала» - Убейкино. 


 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 106,21 км, из них асфальтобетон – 3,51 км. 
Таблица 2 – Наименование дорог сельского поселения Два Ключа
	Наименование дорог/улиц
	Число полос
	Ширина проезжей части, м
	Категория дороги
	Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 

	д. Два Ключа

	ул.Прямая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Школьная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Школьная-Прямая(1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Школьная-Прямая(2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Школьная-Прямая(3)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Речная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Прямая-Речная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Молодежная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Новая-Молодежная (1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Новая-Молодежная (2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Новая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Нижняя
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Нижняя- Прямая (1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок  Нижняя - Новая 
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок    Нижняя -  Новая (2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Новая- Болотная 
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Эмтесская
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Болотная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Грунтовая дорога Два Ключа-Саперкино
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Два Ключа-лес
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Два Ключа-скотомогильник
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	МТС-МТФ
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Два Ключа-перекат р. Сок
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Два Ключа-свалка
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	МТС- п. Зеленый
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с.Саперкино

	Автомобильная дорога по ул. Кооперативная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Кооперативная-Школьная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Школьная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Лесная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Лесная-Пионерская(1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Лесная-Пионерская(2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Лесная-Пионерская(3)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Новая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Новая Школьная (1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Новая Школьная (2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Пионерская
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Пионерская-Октябрьская(1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Пионерская-Октябрьская(2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Пионерская- Октябрьская(3)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Октябрьская
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	переулок Октябрьская-родник
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Октябрьская-Коммунистическая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Коммунистическая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Коммунистическая-Садовая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Садовая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Садовая-Полевая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Садовая-Первомайская
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Первомайская
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Первомайская-Комсомольская (1)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Первомайская-Комсомольская (2)
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Комсомольская
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Полевая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переезд на Полевую
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-Пригорки
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-трасса М5
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-скотомогильник
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-пойма р. Сок
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-МТФ
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-верхний пруд
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-пруд сосновый овраг
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-с. Ст.Вечнаново
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-трасса Исаклы-Ст.Вечканово –Урал
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-свалка
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-лес-пастбище
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Саперкино-летний лагерь
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с. Убейкно

	Автомобильная дорога по ул.Школьная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Школьная-Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул. Прямая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Прямая-Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с. Убейкино-п. Зеленый
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с. Убейкино-летний лагерь с. Н-Обошино
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с. Убейкино-кладбище п. Подгорный
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с. Убейкино-с. Ст.Шунгут
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	с. Убейкино-водозабор
	
	0,3
	V
	Не соответствует

	пос.Пригорки

	Автомобильная дорога по ул.Лесная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Нагорная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Полевая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Проезд Полевая-Нагорная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Проезд на свалку
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Пригорки-с. Ст.шунгут
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	п. Пригорки-водозабор
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	п. Пригорки-свалка
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	пос.Зеленый

	Автомобильная дорога по ул.Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Лесная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Автомобильная дорога по ул.Садовая
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Лесная-Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	Переулок Садовая-Центральная
	1
	0,3
	V
	Не соответствует

	п. Зеленый-кладбище Н.Обошино
	1
	0,3
	V
	Не соответствует


Таблица 3 - Искусственные дорожные сооружения в границах сельского поселения Два Ключа
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
(населённый пункт, улица, № дома)
	Характеристика объекта


	Значение

	1
	Мост
	д. Два Ключа, на ул. Новая, в центральной 

 части деревни
	автомобильный, длина 20 м, ширина 5м
	местного значения сельского поселения


1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Развитие транспортной системы сельского поселения Два Ключа является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта–автомобильным. 
Автомобильный транспорт

Всего на территории поселения зарегистрированы 143  автомобилей, из них: 133 ед. - легковые и 10 ед. грузовые.
Уровень автомобилизации в сельском поселении Два Ключа низкий и  составляет  158  автомобилей на 1000 жителей (средний по Самарской области 320 автомобиля  на 1000 жителей).
Железнодорожный транспорт
Федеральные железные дороги, проходящие в переделах Самарской области не пересекают территорию сельского поселения Два Ключа.
Водный транспорт

На территории сельского поселения Два Ключа водный транспорт отсутствует.         
Воздушный транспорт
Воздушные перевозки в сельском поселении Два Ключа не осуществляются.  Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Самара (Курумоч), расположенном на расстоянии 160 км от сельского поселения.

1.4. Характеристика сети дорог сельского поселения Два Ключа, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог
Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Два Ключа состоит из дорог VI - V категории (таблица 2). V категория – одна полоса движения, ширина проезжей части 4,5 м;  IV категория - две полосы движения, ширина проезжей части 6 м.
Таблица 4– Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Два Ключа
	Наименование дорог/улиц
	Тип покрытия
	Протяженность дорог, км
	Скорость движения, км/час
	Плотность движения (число авт. на 1 км)
	Интенсивность движения транспорта, ед/сут
	Коэффициент загрузки,  %

	
	
	
	
	
	
	

	д. Два Ключа

	Автомобильная дорога по ул.Прямая
	асфальт
	1,0
	60
	40
	40
	20

	Автомобильная дорога по ул.Школьная
	щебень
	0,43
	60
	20
	20
	10

	Переулок Школьная-Прямая(1)
	грунт
	0,200
	60
	10
	10
	5

	Переулок Школьная-Прямая 2
	щебень
	0,175
	30
	10
	10
	5

	Переулок Школьная-Прямая 3
	грунт
	0,195
	30
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Речная
	Асфальт
	0,15
	40/60
	50
	50
	25

	
	грунт
	0,36
	
	
	
	

	Переулок Прямая-Речная
	грунт
	0,15
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Молодежная
	щебень
	0,780
	60
	30
	30
	15

	Переулок Новая-Молодежная 1
	щебень
	0,235
	60
	10
	10
	5

	Переулок Новая-Молодежная 2
	щебень
	0,22
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Новая
	асфальт
	0,4
	60
	80
	80
	40

	Автомобильная дорога по ул. Нижняя
	щебень
	1,410
	60
	21
	30
	15

	Переулок Нижняя- Прямая
	грунт
	0,365
	60
	10
	10
	5

	Переулок Нижняя- Новая
	грунт
	0,12
	60
	10
	10
	5

	Переулок Нижняя- Новая2
	грунт
	0,12
	60
	10
	10
	5

	Переулок Новая-Болотная
	грунт
	0,15
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Эмтесская
	грунт
	0,315
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Болотная
	грунтовая
	0,780
	60
	10
	10
	5

	Грунтовая дорога Два Ключа-Саперкино
	грунтовая
	3,5
	60
	5
	15
	10

	Два Ключа - лес
	грунт
	1,5
	60
	10
	10
	5

	Два Ключа - скотомогильник
	грунт
	0,5
	60
	10
	10
	5

	МТС-МТФ
	грунт
	1,1
	60
	10
	10
	5

	Два Ключа – перекат р. Сок
	грунт
	4,18
	60
	10
	10
	5

	Два Ключа – свалка
	грунт
	0,3
	60
	10
	10
	5

	МТС- п. Зеленый
	грунт
	2,0
	60
	10
	10
	5

	с. Саперкино

	Автомобильная дорога по ул.Кооперативная
	грунт
	0,4
	60
	20
	20
	10

	Переулок Кооперативная-Школьная
	грунт
	0,08
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Школьная
	асфальт
	0,33
	40/60
	15
	15
	10

	
	грунт
	0,02
	
	
	
	

	Автомобильная дорога по ул. Лесная
	грунт
	0,6
	60
	15
	15
	10

	Переулок Лесная-Пионерская(1)
	грунт
	0,140
	60
	10
	10
	5

	Переулок Лесная-Пионерская(2)
	Щебень
	0,140
	60
	10
	10
	5

	Переулок Лесная-Пионерская(3)
	грунт
	0,140
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Новая
	грунт
	0,45
	60
	15
	15
	10

	Переулок Новая - Школьная (1)
	грунт
	0,200
	60
	10
	10
	5

	Переулок Новая - Школьная (2)
	щебень
	0,160
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Пионерская
	грунт
	0,600
	60
	25
	25
	15

	Переулок Пионерская-Октябрьская 1
	грунт
	0,120
	60
	10
	10
	5

	Переулок Пионерская-Октябрьская 2
	грунтовая
	0,150
	60
	10
	10
	5

	Переулок Пионерская-Октябрьская 3
	грунт
	0,160
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Октябрьская
	грунт
	1,1
	60
	36
	40
	20

	Переулок Октябрьская-Родник
	грунт
	0,15
	60
	10
	10
	5

	Переулок Октябрьская-Коммунистическая
	грунт
	0,3
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Коммунистическая
	щебень
	1,1
	60
	27
	30
	15

	Переулок Коммунистическая-Садовая
	грунт
	0,160
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Садовая
	щебень
	0,780
	60
	20
	20
	10

	Переулок Садовая-Полевая
	грунт
	0,15
	60
	10
	10
	5

	Переулок Садовая-Перво майская
	грунт
	0,120
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Первомайская
	грунт
	0,55
	60
	10
	10
	5

	Переулок Первомайская-Комсомольская (1)
	грунт
	0,200
	60
	10
	10
	5

	Переулок Первомайская-Комсомольская (2)
	грунт
	0,150
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул. Комсомольская
	щебень
	0,500
	60
	12
	12
	5

	Автомобильная дорога по ул.Полевая
	щебень
	0,700
	60
	12
	12
	5

	Переезд на Полевую
	щебень
	0,16
	60
	10
	10
	5

	Саперкино-Пригорки
	грунт
	5,0
	60
	5
	25
	15

	Саперкино-трасса М5
	грунт
	9,0
	60
	27
	30
	15

	Саперкино-скотомогильник
	грунт
	1,0
	60
	10
	10
	5

	Саперкино -пойма р. Сок
	грунт
	5,8
	60
	27
	30
	15

	Саперкино- МТФ
	грунт
	0,200
	60
	10
	10
	5

	Саперкино-верхний пруд
	грунт
	1,5
	60
	10
	10
	5

	Саперкино-пруд сосновый овраг
	грунт
	2,0
	60
	10
	10
	5

	Саперкино- ст. Вечканово
	грунт
	2,5
	60
	10
	10
	5

	Саперкино- трасса Исаклы – ст. Вечканово-Урал
	грунт
	2,5
	60
	27
	30
	15

	Саперкино свалка
	грунт
	0,2
	60
	10
	10
	5

	Саперкиттно- лес -пастбище
	грунт
	2,5
	60
	10
	10
	5

	Саперкино-летний лагерь
	грунт
	0,8
	60
	36
	40
	20

	с. Убейкино

	Автомобильная дорога по ул.Школьная
	грунт
	0,370
	60
	15
	15
	10

	Переулок Школьная-Центральная
	грунт
	0,155
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Центральная
	асфальт
	1,4
	60
	12
	15
	10

	Автомобильная дорога по ул.Прямая
	грунт
	1,0
	60
	15
	15
	10

	Переулок Прямая -Центральная
	грунт
	0,25
	60
	10
	10
	5

	с . Убейкино- п. Зеленый
	грунт
	7,8
	60
	10
	10
	5

	с. Убейкино- летний лагерь – с. Н. Обошино
	грунт
	7,0
	60
	10
	10
	5

	с. Убейкино- кладбище п. Подгорный
	грунт
	5,0
	60
	10
	10
	5

	с. Убейкино – с. Ст. Шунгут
	грунт
	3,5
	60
	10
	10
	5

	с. Убейкино - Водозабор
	грунт
	0,6
	60
	10
	10
	5

	пос. Пригорки

	Автомобильная дорога по ул. Лесная
	грунт
	0,530
	60
	15
	15
	10

	Автомобильная дорога по ул.Нагорная
	грунт
	0,350
	60
	15
	15
	10

	Автомобильная дорога по ул.Полевая
	Щебень
	0,300
	60
	15
	15
	10

	Проезд Полевая- Нагорная
	грунт
	0,3
	60
	10
	10
	5

	Проезд на свалку
	грунт
	0,25
	60
	10
	10
	5

	Пригорки- с. Ст.  Шунгут
	грунт
	2,5
	60
	10
	10
	5

	п. Пригорки - водозабор
	грунт
	0,4
	60
	10
	10
	5

	п. Пригорки-свалка
	грунт
	0,2
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Центральная
	щебень
	0,08
	60
	25
	25
	15

	пос. Зеленый

	Автомобильная дорога по ул.Центральная
	асфальт
	0,670
	60
	15
	15
	10

	Автомобильная дорога по ул.Лесная
	грунт
	0,605
	60
	10
	10
	5

	Автомобильная дорога по ул.Садовая
	грунт
	0,490
	60
	10
	10
	5

	Переулок Лесная-Центральная
	грунт
	0,135
	60
	10
	10
	5

	Переулок Садовая-Центральная
	грунт
	0,2
	60
	10
	10
	5

	п. Зеленый- кладбище Н. Обошино
	грунт
	7,2
	60
	10
	10
	5

	Итого:
	
	106,21
	
	
	
	


Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

– продукты истирания шин и тормозов;

– шумовое загрязнение окружающей среды;

– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.
С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).
В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1:1,1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения. 

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии. 
Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:
1. Сектор общественных финансов:
- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.
2. Рыночный сектор
- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.
3. Сектор домашних хозяйств
- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.
Оценка качества содержания дорог
В связи с недостаточным  финансированием  расходов на дорожное хозяйство в бюджете сельского поселения Два Ключа, эксплуатационное состояние значительной части улиц сельского поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. 

При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками
Уровень автомобилизации 156 автомобилей на 1000 жителей.
Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:     

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории поселения автозаправочная станция отсутствует. На  расчетный срок строительство АЗС не рационально, в связи с малочисленностью автомобилей;
- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения станции отсутствуют. На расчетный срок строительство СТО не рационально;

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На территории сельского поселения Два Ключа парковочные места отсутствуют. На расчетный срок рекомендовано строительство парковок суммарной мощностью 23  машино-места.
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.
В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих сельское поселение  Два Ключа с районным центром с. Исаклы.  Автостанции в с. Два Ключа нет.
Таблица 5 - Маршруты пассажирского транспорта
	п/п
	Исходный и конечный пункт
	Протяжённость

(км. двойного пути)
	Кол-во рейсов

	1.
	Саперкино - Исаклы
	22
	2 раза в неделю

	2.
	Пригорки - Зеленый - Исаклы
	20
	2 раза в неделю


1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения
В сельском поселении Два Ключа тротуары и велосипедные дорожки отсутствуют. Движение организовано в местах общего пользования в неорганизованном порядке.
На расчетный срок строительство велосипедных дорожек и тротуаров не планируется, в связи с отсутствием финансирования.
1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой транспорт, осуществляющий свое движение по улично-дорожной сети сельского поселения, является одним из основных источников негативных факторов, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышенный уровень шума, разрушение дорожного покрытия, увеличение дорожно-транспортных происшествий и заторов. С целью снижения негативных факторов необходима эффективная организация движения грузового транспорта.

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы сельского поселения. Основной поток грузового транспорта проходит по дороге регионального значения.


Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского поселения, вывоз ТКО, посыпку противогололедными материалами, по состоянию на 01.01.2024 используется 1 единица специализированного транспорта.

На территории сельского поселения Два Ключа не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.  
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2023 год на территории сельского поселения Два Ключа дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.
1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязнение атмосферы
Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. 
Воздействие шума
Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. На территории сельского поселения Два Ключа используется только автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации сельского поселения Два Ключа низкий. Население не подвержено воздействию шума.
Снижение двигательной активности
Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию. 

1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

сельского поселения Два Ключа
Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории сельского поселения Два Ключа ряда проблем транспортного обеспечения:
1. Слабое развитие улично-дорожной сети;

2. Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, остановочные площадки,  АЗС, СТО).
На расчетный срок в сельском поселении Два Ключа не планируется развитие транспортной инфраструктуры. Необходимо предусмотреть ремонт дорог местного значения общего пользования.
1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа на период с 2024 по 2030 гг. подготовлена на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Таблица 6
	Наименование бюджета
	2021 г.
	2022 г.
	2023г.

	
	Тыс. руб.
	

	Средства бюджета муниципального образования
	1573,12
	2170,38
	1488,72

	Средства регионального бюджета
	0
	0
	266,49

	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0

	Средства внебюджетных источников
	0
	0
	88,834


Раздел 2.  Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории 

сельского поселения Два Ключа 

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения
Прогноз численности населения сельского поселения Два Ключа.

В существующем генеральном плане сельского поселения Два Ключа, совмещенным с проектом планировки, предлагается увеличение  численности населения на расчетный срок до 2476 человек.  

Объемы планируемого жилищного строительства 

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры. 
Развитие жилой зоны до 2030 года в деревне Два Ключа планируется:

- на площадке № 1, в северо-восточной части деревни по ул. Школьной, 1, площадь жилой зоны 7,1 га.

- на площадке № 2, в юго-восточной части деревни, площадь жилой зоны 12,63 га.

Развитие жилой зоны до 2030 года в поселке Зеленый планируется:

- в центральной части села по ул. Центральной, площадь жилой зоны 2,57 га;

- в восточной части села по ул. Садовой, площадь жилой зоны 0,92 га.

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Убейкино планируется:

-в центральной части села, по ул. Центральной площадь жилой зоны 4,32 га;

-в центральной части села, по ул. Прямой площадь жилой зоны 2,28 га;

- в северной части села,  по ул. Школьной площадь жилой зоны 4,06 га.

- в южной части села, по ул. Центральной  площадь жилой зоны 9,85 га;

- в южной части села, по ул. Прямой площадь жилой зоны 3,69 га.

Развитие жилой зоны до 2030 года в поселке Пригорки планируется:

- на площадке № 3 к  востоку от села, площадь жилой зоны 4,15 га.

-по ул. Полевой площадь жилой зоны 0,60 га;

-по ул. Нагорной площадь жилой зоны 1,25 га;

- по ул. Центральной площадь жилой зоны 0,70 га;


- в квартале между улицами Лесная, Нагорная и Центральная площадь жилой зоны 2,21 га.

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Саперкино планируется:

- по ул. Лесная, площадь жилой зоны 0,51 га;
- на площадке № 4 в южной части села по ул.Коммунистической, площадь жилой зоны 9,36 га;

- на площадке № 5 между ул. Новая и ул. Октябрьская, площадь жилой зоны 7,80 га.

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Саперкино планируется:

- на площадке № 6 в восточной части села, площадь жилой зоны 9,09 га.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Два Ключа не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса сельского поселения Два Ключа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по автомобильной дороге регионального значения "Урал" - Исаклы-Шентала, а также по центральным улицам. Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Общественный транспорт на территории сельского поселения Два Ключа отсутствует.
2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в сельском поселении, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта. 
Таблица 8 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года
	Наименование показателя
	2023 (базовый год)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2030
	Примечание

	Автомобильный транспорт

	Число автомобилей
	143
	165
	187
	209
	231
	253
	388
	Увеличение населения до 2476 чел.

	Число остановочных площадок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-


	Велосипедное движение, число пунктов хранения мест
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Парковочное пространство, мест
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	Планируется строительство при увеличении населения 

	Число автостанций (60 пассажиров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется

	Авиационный транспорт

	Число вертолетных площадок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется

	Число аэропортов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется

	Водный транспорт

	Число причалов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется

	Железнодорожный транспорт

	Число станций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется


2.4. Прогноз развития дорожной сети
Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; 

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

 - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей.
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Таблица 9 – Прогнозные значения уровня автомобилизации 

до 2030 года
	Наименование показателя
	2023

(базовый год)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	Число автомобилей всего, в т.ч
	143
	165
	187
	209
	231
	253
	388

	легковые
	133
	154
	175
	196
	217
	238
	364

	грузовые
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	24


Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости. 

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется (таблица 4).

2.6. Прогноз показателей безопасности  дорожного движения
В сельском поселении Два Ключа в 2023 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков). 

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

2.7. Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения
В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта
Анализируя сложившуюся ситуацию и Программу можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры: 

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 9  представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9 – Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры
	№ п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Варианты развития
	

	
	
	
	Оптимистичный
	Реалистичный

	1
	Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции)
	%
	100
	20

	2
	Прирост протяженности дорог
	км
	0
	0


В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.
Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Два Ключа.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования не планируются.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Таблица 10
	Наименование мероприятия
	Характеристики (машино-мест)
	Сроки реализации
	Финансирование

(сумма, из какого бюджета)

	-
	-
	-
	-


Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 

Таблица 11 
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Сроки реализации
	Финансирование

(сумма, из какого бюджета)

	-
	-
	-
	-


Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта  отсутствуют.
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения сельского поселения Два Ключа
В целях развития сети дорог сельского поселения Два Ключа планируется подсыпка грунтовых дорог щебнем.
Таблица 12–Мероприятия по развитию сети дорог
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки

реализации
	Финансирование

(сумма, из какого бюджета)

	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в д. Два Ключа:

- ул. Речная - 0,4 км,

- ул. Нижняя - 0,7 км,

- ул. Болотная - 0,4 км,

- ул. Эмтесская - 0,270 км
	L=1,77 км
	2030
	Бюджет МО -

2125,0  тыс. руб.

	Строительство дороги на улицах на Площадке № 1-2 в деревне Два Ключа 

- ул. №1 - 0,28 км,

- ул. №2 - 0,87 км,

- ул. №4 – 0,26 км,

- ул. №5 – 0,22 км,

- ул. №6 – 0,315 км.
	L=2,489 км
	2030
	Бюджет МО -

2720,0  тыс. руб.

	Реконструкция  дороги на улицах в существующей застройке в деревне Два Ключа:
- ул. Школьная – 0,8 км,

- ул. Молодежная - 0,9 км,

- ул. Нижняя - 0,5 км.
	L=2,200 км
	2030
	Областной бюджет -

4800,0  тыс. руб.

	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в поселке Зеленый:

- ул. Центральная - 0,65 км,

- ул. Лесная - 0,30 км,

- ул. Садовая - 0,60 км,

- ул. №1 – 0,11 км.
	L=1,66 км
	2030
	Бюджет МО -

2252,5  тыс. руб.

	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в селе Убейкино:

- ул. Школьная - 0,60 км,

- ул. Центральная - 1,20 км,

- ул. Прямая - 1,19 км.
	L=2,99 км
	2030
	Бюджет МО -

3582,9  тыс. руб.

	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в поселке Пригорки:

- ул. Лесная - 0,70 км,

- ул. Нагорная - 0,40 км,

- ул. №1 – 0,53 км.
	L=1,63 км
	2030
	Бюджет МО -

2530,9  тыс. руб.

	Строительство дороги на улице на Площадке №3 в поселке Пригорки:

- продолжение ул. Полевой - 0,27 км.
	L=0,27 км
	2030
	Бюджет МО -

686,6  тыс. руб.

	Реконструкции дороги на улице в существующей застройке в поселке Пригорки

- ул. Полевая - 0,35 км.
	L=0,35 км
	2030
	Бюджет МО -

2000,00  тыс. руб.

	Строительство дороги на улицах в существующей застройке в селе Саперкино 

- ул. Лесная - 0,90 км,

- ул. Нагорная - 0,70 км,

- ул. Пионерская - 0,60 км,

-  ул. Садовая – 1,60 км,

- ул. Первомайская - 0,85 км,

- ул. Комсомольская - 0,57 км,
	L=5,62  км
	2030
	Бюджет МО -

2844,7  тыс. руб.

	Строительство дороги на улицах на Площадках №4-5 в поселке Пригорки:

- продолжение ул. Коммунистической - 0,37км,

- продолжение ул. Октябрьской - 0,451 км,

- продолжение ул. Лесной - 0,550 км,

- продолжение ул. Первомайской - 0,253 км,

- ул. №1 – 0,342 км,

- ул.№2 -  0,345 км,

- ул.№4 – 0,211 км,

- ул. №5 – 0,165 км.
	L=2,687км
	2030
	Бюджет МО -

3014,3  тыс. руб.

	Строительство дороги на улицах на Площадке №6 в поселке Пригорки - продолжение ул. Школьной - 0,150 км, 

- ул. №3 – 0,726 км,

- ул. №6 – 0,393 км,

- ул. №7 – 0,257 км,
	L=1,526 км
	2030
	Бюджет МО -

2195,3  тыс. руб.

	Реконструкции дороги на улицах в существующей застройке в селе Саперкино

- ул. Октябрьская - 0,8 км,

- ул. Коммунистическая - 1,3 км,

- ул. Полевая - 0,70 км.
	L=2,80 км
	2030
	Бюджет МО -

1363,9  тыс. руб.


Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта
Таблица 13
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки реализации
	Финансирование

(сумма, из какого бюджета)

	-
	-
	-
	-


Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
Таблица 14
	Наименование мероприятия
	Расположение
	Характеристика
	Сроки реализации
	Финансирование

(сумма, из какого бюджета)

	Установка дорожных знаков 
	-
	-
	-
	-

	Уличное освещение
	-
	-
	-
	-

	Содержание дорог в зимнее время
	СП Два Ключа
	L=3,51 км
	2025-2030
	Бюджет МО -

900  тыс. руб.

(ежегодно 100 тыс. руб.)


Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Данные мероприятия в сельском поселении Два Ключа  не планируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Данные мероприятия в сельском поселении Два Ключа  не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 15
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки
	Финансирование, тыс. руб.

	Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры 
	-
	0,00


Раздел 5.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Таблица 16

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Источники 

финансирования
	Сроки реализации в плановом периоде, в тыс.руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в д. Два Ключа:

- ул. Речная - 0,4 км,  - ул. Нижняя - 0,7 км,

- ул. Болотная - 0,4 км,  - ул. Эмтесская - 0,270 км  L=1,77 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2125,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


	

	2
	Строительство дороги на улицах на Площадке № 1-2 в д. Два Ключа 

- ул. №1 - 0,28 км, - ул. №2- 0,87 км,

- ул. №4 – 0,26 км, - ул. №5 – 0,22 км,

- ул. №6 – 0,315 км. L=2,489 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2720,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	3
	Реконструкция  дороги на улицах в существующей застройке в д. Два Ключа:

- ул. Школьная – 0,8 км,

- ул. Молодежная - 0,9 км,

- ул. Нижняя - 0,5 км   L= 2,200 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	4800,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	

	4
	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в п. Зеленый:

- ул. Центральная - 0,65 км,

- ул. Лесная - 0,30 км,  - ул. Садовая - 0,60 км 
- ул. №1 – 0,11 км. L=1,66 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2252,5

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в селе Убейкино:

- ул. Школьная - 0,60 км,

- ул. Центральная - 1,20 км,

- ул. Прямая - 1,19 км. L=2,99 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2387,7

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Строительство дороги по улицам в существующей застройке в поселке Пригорки
- ул. Лесная - 0,70 км,

- ул. Нагорная - 0,40 км,

- ул. №1 – 0,53 км.  L=1,63 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2530,9

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Строительство дороги на улице на Площадке №3 в поселке Пригорки:

- продолжение ул. Полевой - 0,27 км. L=0,35
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	682,76

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкции дороги на улице в существующей застройке в поселке Пригорки

- ул. Полевая - 0,35 км. L=0,35
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2000,0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Строительство дороги на улицах в существующей застройке в селе Саперкино 

- ул. Лесная - 0,90 км,

- ул. Нагорная - 0,70 км, - ул. Пионерская - 0,60 км,

-  ул. Садовая – 1,60 км, 

- ул. Первомайская - 0,85 км,

- ул. Комсомольская - 0,57 км,  L=5,62 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	2843,73

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Строительство дороги на улицах на Площадках №4-5 в селе Саперкино:

- продолжение ул. Коммунистической -0,37км
- продолжение ул. Октябрьской - 0,451 км,

- продолжение ул. Лесной - 0,550 км,

- продолжение ул. Первомайской - 0,253км
- ул. №1 – 0,342 км, - ул.№2 -  0,345 км,

- ул.№ 4 – 0,211 км, - ул. №5 – 0,165 км. L=2,687 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	3014,35

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство дороги на улицах на Площадке № 6 в поселке Пригорки до 2030 года:

- продолжение ул. Школьной - 0,150 км, 

- ул. №3 – 0,726 км,

- ул. №6 – 0,393 км,

- ул. №7 – 0,257 км, L=1,526 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	3195,2

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкции дороги на улицах в существующей застройке в селе Саперкино

- ул. Октябрьская - 0,8 км,

- ул. Коммунистическая - 1,3 км,

- ул. Полевая - 0,70 км. L=2,80 км
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	3195,2

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 17
	Мероприятия
	Наименование индикатора
	2023(Базовый год)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов
	Число транспортно-пересадочных узлов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед.
	208
	208
	208
	208
	208
	208
	208

	
	Число остановочных площадок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
	Парковочное пространство, мест
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
	Число мест стоянок большегрузного транспорта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	г) мероприятия по развитию сети дорог поселения
	Развитие улично-дорожной сети, км
	106,21
	106,21
	106,21
	106,21
	106,21
	106,21
	106,21

	д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
	Число зарегистрированных ДТП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество светофорных объектов на УДС, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество нанесенной дорожной разметки, м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество установленных дорожных знаков, ед
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории  

сельского поселения Два Ключа
В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

