
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2025 года № 13

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы

	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Генеральным планом сельского поселения Новое Якушкино, утвержденного 05.12.2013 г. № 18, в  целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года №1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» администрация сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы.
	2. Признать утратившим силу «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области», утвержденную постановлением от 29 июля 2021 года № 100.
	3. Поручить Администрации сельского поселения ежегодно представлять в Собрание представителей сельского поселения Новое Якушкино   отчет о ходе реализации указанной Программы.    
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Новое Якушкино» 


Глава  сельского поселения Новое Якушкино
муниципального района Исаклинский               ______________ И.И. Карандаева
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Введение
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования. 
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;
-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;
-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино 
муниципального района Исаклинский Самарской области
на период с 2024 по 2033 годы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2033 годы (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области

	Соисполнители программы
	ИП  Гуря Е.С.
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, д. 34

	Цель Программы
	1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 
3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новое Якушкино.
5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

	Задачи Программы
	1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 
2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 
3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 
4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 
5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 
6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новое Якушкино

	Целевые показатели
	- доступность для населения коммунальных услуг;
- качество коммунальных услуг;
- степень охвата потребителей приборами учета; 
- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации Программы: 2024–2033гг:
первый этап – с 2024 года по 2028 год (ежегодно);
второй этап – с 2029 года по 2033 год

	Объемы требуемых капитальных вложений

	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2024-2033 годы составляют – 308354,93 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб;
- областной бюджет – 0,0 тыс. руб;
- бюджет МО – 45406,2 тыс. руб;
- бюджет эксплуатирующей организации – 206229,0 тыс.руб;
- внебюджетные средства – 56719,73 тыс. руб.
В том числе:
Водоснабжение – 151353,93 тыс. руб.;
Электроснабжение – 57975,0 тыс. руб.;
Газоснабжение – 99026,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:
- комфортность условий проживания населения;
- надежность работы инженерных систем;
- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.
Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.










2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский
Население и организации сельского поселения Новое Якушкино обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.
Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов
	Ресурс, услуга
	Организация – поставщик ресурса
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением

	Электроснабжение
	ПАО «Самараэнерго»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	отсутствует

	Холодное водоснабжение
	Администрация СП Новое Якушкино

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	АО «Газпроммежрегионгаз Самара»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Сбор и утилизация ТКО
	ООО «ЭкоСтройРесурс»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора



2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
В настоящее время централизованное водоснабжение есть в 4-х населенных пунктах из восьми: с. Новое Якушкино, с. Самсоновка, д. Сухарь Матак, д. Старый Шунгут.
Система и структура водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.
с.  Новое Якушкино
Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на востоке за границей села, оборудованной погружным насосом ЭЦВ-6. Год ввода в эксплуатацию 1973.
В схему системы водоснабжения включены водонапорная башня (расположенные на востоке за границей села), емкостью 25м3. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 6,803 км. Материал труб — чугун, ПВХ, сталь. Износ труб 100%. Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.
с.  Самсоновка
Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора - каптажа родника, расположенного на ул. Заречной, оборудованного погружными насосами ЭЦВ-4. Год ввода в эксплуатацию 1968, 1986.
В схему системы водоснабжения включены водонапорные башни (расположены на юге за границей села), емкостью 25м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 6,838 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  полиэтилен. Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.
д.  Сухарь Матак
	Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из  артезианской скважины, расположенной на юге деревни, оборудованные погружным насосом ЭЦВ-6. Год ввода в эксплуатацию 1989.
В схему системы водоснабжения включена водонапорная башня (на юге деревни), емкостью 25 м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 5,566 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, чугун, сталь. Износ труб 75%.  Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.
д.  Старый Шунгут
	Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, 2 скважины, расположены на ул. Лесная, оборудованные погружными насосами ЭЦВ. Год ввода в эксплуатацию 1981. 
В схему системы водоснабжения включены 2 ёмкости расположены на севере за границей деревни, емкостью 80 м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 5,949 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, стальных и ПВХ. Износ труб 93%.  Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Таблица 2 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Реализация воды
	тыс. м3/год
	146,896

	Потери воды
	тыс. м3/год
	н/д

	Количество водозаборов
	ед.
	4

	Общая протяженность сетей
	км
	25,156

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	88

	Доля потребителей с водомерными счетчиками:
	
	

	Население
	%
	80

	муниципальные предприятия
	%
	95

	прочие предприятия
	%
	



2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения
На территории сельского поселения Новое Якушкино централизованная система водоотведения отсутствует. ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся с помощью ассенизаторной машины в специально отведенные места.
Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории  сельского поселения Новое Якушкино влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.
2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения  
В  сельском поселении Новое Якушкино  муниципального района Исаклинский централизованное теплоснабжение отсутствует.
2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения
Источником электроснабжения населенных пунктов сельского поселения  Новое Якушкино является головная подстанция ПС «Исаклинская» напряжением 110/35/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 16000 кВА, принадлежащей филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК». 
Таблица 4 - Показатели системы электроснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	
	
	ПАО "Самараэнерго"

	Общая протяжённость сетей
	км
	н/д

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс. кВт/ч
	н/д

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	1895,43

	Населению
	тыс. кВт/ч
	1895,43

	Бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	

	Прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	человек
	1496

	Охват населения электроэнергией
	%
	100


2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения
В сельском поселении Новое Якушкино централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты, кроме с. Преображенка и с. Новая Боголюбовка. 
Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.
Таблица 5 - Основные характеристики системы газоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Реализация газа
	тыс. м3/год
	503,58

	Общая протяженность сетей
	км
	33,3

	Численность обслуживаемого населения
	чел
	410

	Удельное потребление газа
	м3/сут чел
	-

	Доля потребителей с газовыми счетчиками:
	
	

	Население
	%
	100

	муниципальные предприятия
	%
	5

	прочие предприятия
	%
	0

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения
	%
	30


Эксплуатацией объектов газоснабжения и реализацией природного газа потребителям занимается ПАО «Газпром межрегионгаз Самара».  
2.6 .Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов
Существующая система сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения Новое Якушкино отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. 
Вывоз мусора осуществляет региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс».
Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с ИП и частными лицами. Снегосвалки на территории поселения отсутствуют. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию.
3. Перспективы развития сельского поселения Новое Якушкино и прогноз 
спроса на коммунальные услуги
3.1. Общие положения
Муниципальное образование сельского поселения Новое Якушкино входит в состав муниципального района Исаклинский.
	Сельское поселение Новое Якушкино расположено в западной части муниципального района Исаклинский Самарской области,  в 140 км к северо-востоку  от города Самары. Расстояние по автодорогам общего пользования межмуниципального значения между административным центром муниципального района селом Исаклы и селом Новое Якушкино составляет 27 км.
Сельское поселение Новое Якушкино граничит: 
- на северо-западе  - с сельским поселением Ключи  муниципального района Исаклинский; 
- на северо-востоке - с сельским поселением Два Ключа муниципального района Исаклинский;
-на востоке - с сельским поселением Большое Микушкино муниципального района Исаклинский;
-на юге - с сельским поселением Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский;
	       - на западе - с муниципальным  районом Сергиевский.
	Сельское поселение Новое Якушкино включает с себя восемь  населённых пунктов: с. Новое Якушкино (административный центр), д. Новая Боголюбовка, д. Новый Шунгут, с. Преображенка,  с. Самсоновка, с. Старая   Боголюбовка, д. Старый Шунгут и д. Сухарь Матак.
3.2.Динамика и прогноз численности населения
Численность населения  сельского  поселения Новое Якушкино по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1496 человека. Здесь проживает 11,8 % населения муниципального района Исаклинский. 
Таблица 6  – Оценка численности постоянного населения
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности
населения (2024/2019 гг.)

	
	2019 г.
	2024 г.
	абсолютное
изменение, чел.
	относительное изменение, %

	с. Новое Якушкино
	454
	426
	-28
	-6,2

	д. Новая Боголюбовка
	0
	0
	0
	0,0

	д. Новый Шунгут
	22
	22
	0
	0,0

	с. Преображенка
	0
	0
	0
	0,0

	с. Самсоновка
	386
	386
	0
	0,0

	с. Старая Боголюбовка
	13
	13
	0
	0,0

	д. Старый Шунгут
	231
	313
	-18
	-7,8

	д. Сухарь Матак
	367
	336
	-31
	-8,4

	Итого:
	1473
	1496
	23
	1,6


Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  38,8% (580 чел.) - населения старше 60 лет,  45,6% (682 чел)  - в возрасте от 18 до 65 лет и 15,6% (234 чел.) - от 0 до 17 лет. 
В существующем генеральном плане сельского поселения Новое Якушкино, совмещенным с проектом планировки, предлагается увеличение  численности населения на расчетный срок до 2646 человека. 
3.3. Прогноз развития застройки
В границах сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский существующий жилищный фонд на 2024 г.  составляет  39,3 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 26,3 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.
Село Преображенка
На Площадке №1, общей площадью 82,5118 га планируется фрагментарное размещение вдоль Улицы 1-1 и Улицы 1-2 32 участков ИЖС площадью 1600 м2, численность населения составит 96 чел., жилищный фонд увеличится на 4800 м2.
В центральной части Площадки №1 в границах планируемых улиц: Улица 1-3, Улица 1-4, Улица 1-5, Улица 1-6, формируется жилая зона площадью 3,5868 га, и  размещаются 21 участок ИЖС с ориентировочной площадью одного участка 0,17 га, численность населения составит 63 чел, жилищный фонд увеличится на 3150 м2.
Село Самсоновка
Площадка №2, общей площадью жилой зоны 5,2605 га для развития жилищного строительства предусматривается в восточной части села Самсоновка. Планируется размещение 17 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 51 чел., жилищный фонд увеличится на 2550 м2.
Площадка № 3, общей площадью жилой зоны 9,6001 га, предусматривается в юго-западной части села. Планируется размещение 48 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 144 чел., жилищный фонд увеличится на 7200 м2.
Площадка № 4, общей площадью жилой зоны 4,8966 га, в северо-восточной части села. Планируется размещение 24 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 72 чел., жилищный фонд увеличится на 3600 м2.
Село Старая Боголюбовка
Планируется продолжение застройки по ул. Лесная-1. Планируется размещение 13 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит  39 чел., жилищный фонд увеличится на 1500 м2.
Планируется продолжение застройки по ул. Лесная. Планируется размещение 6 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит  18 чел., жилищный фонд увеличится на 900 м2.
Площадка №5, общей площадью жилой зоны 19,9196 га, предусматривается в западной части села, за ул. Лесная. Планируется размещение 53 участков ИЖС площадью ориентировочно 3000 м2, численность населения составит 159 чел., жилищный фонд увеличится на 7950 м2. 
Деревня Старый Шунгут
Площадка №6, общей площадью жилой зоны 22,3107 га, для развития жилищного строительства предусматривается в юго-восточной части деревни. Планируется размещение 86 участков ИЖС с ориентировочной площадью 0,2 га, численность населения составит 258 чел., жилищный фонд увеличится на 12750 м2. 
Деревня Сухарь Матак
Площадка №7, общей площадью жилой зоны 8,3737 га, для развития жилищного строительства предлагается в западной части деревни, по ул. Болотная. Планируется размещение 34 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 102 чел., жилищный фонд увеличится на 5100 м2. 
Площадка №8, общей площадью жилой зоны 11,9597 га, для развития жилищного строительства предлагается в южной части деревни. Планируется размещение 53 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 159 чел., жилищный фонд увеличится на 7950 м2. 
Площадка №9, общей площадью жилой зоны 17,9067 га, для развития жилищного строительства предлагается в северо-западной части за ул. Молодёжная. Освоение площадки предусматривается перспективное, за расчётный 2033 год, в расчётной численности населения данные по площадке не учитываются. Ориентировочно возможно размещение 100 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 300 чел. Учитывая сложный рельеф количество участков может быть изменено.
В селе Новое Якушкино, деревнях Новая Боголюбовка и Новый Шунгут развитие жилой зоны не планируется.
Таблица 7 – Перспективный объем жилищного фонда
	№ п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Расчетный срок (2033 г.)

	1
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м2
	96,75

	2
	Население
	чел.
	2646

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	36,56

	4
	Новое строительство
	тыс. м2
	57,45
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3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы
Таблица 8 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
(базовый)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (ПАО «Самараэнерго»)

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	2311,36
	2472,86
	2634,36
	2795,86
	2957,36
	3118,86
	3280,36
	4088,07

	в т. ч.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	населению
	тыс. кВт/ч
	1849,1
	1978,3
	2107,5
	2236,7
	2365,9
	2495,1
	2624,3
	3270,46

	бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	462,264
	494,564
	526,864
	559,164
	591,464
	623,764
	656,064
	817,614

	прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2023г.)
	%
	100
	130
	139
	148
	156
	165
	173
	216

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

	Реализовано воды - всего
	тыс. м³
	149,896
	154,856
	159,816
	164,776
	169,736
	174,696
	179,656
	204,5

	в т. ч.

	населению
	тыс. м³
	122,916
	127,496
	132,076
	136,656
	141,236
	145,816
	150,396
	173,3

	организациям 
	тыс. м³
	26,98
	27,36
	27,74
	28,12
	28,5
	28,88
	29,26
	31,2

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	103,31
	106,62
	109,93
	113,24
	116,54
	119,85
	136,43

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа - всего
	тыс. м³
	503,58
	511,29
	519
	526,71
	534,42
	537,42
	545,13
	588,325

	в т. ч.

	населению
	тыс. м³
	339,015
	346,725
	354,435
	362,145
	369,855
	372,855
	380,565
	423,76

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	149,249
	149,249
	149,249
	149,249
	149,249
	149,249
	149,249
	149,249

	прочим организациям
	тыс. м³
	15,316
	15,316
	15,316
	15,316
	15,316
	15,316
	15,316
	15,316

	Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО  
	тыс. м³
	3,74
	4
	4,26
	4,52
	4,78
	5,04
	5,3
	6,62

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области:
1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;
                       0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;
2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;
3. Газоснабжение:
-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;
-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;
-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;
-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;
4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.;
5.Сбор и вывоз ТКО:
- частный сектор - 2,0 м3/ чел*год;



Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»)
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4. Перечень мероприятий и целевых показателей
4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Новое Якушкино возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. 
Таблица 9 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	Электроснабжение

	1
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Старая Боголюбовка по ул. Центральная
	2033

	2
	Строительство трансформаторной подстанции в центральной части с. Преображенка
	2033

	3
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Самсоновка на площадке №3
	2033

	4
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Самсоновка на площадке №4
	2033

	5
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Самсоновка по ул. Ленинская
	2033

	6
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Старый Шунгут на площадке №5
	2033

	7
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Сухарь Матак на площадке №7
	2033

	8
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Сухарь Матак на площадке №6
	2033

	9
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Новое Якушкино по ул. Центральная
	2033

	10
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Самсоновка на площадке №2
	2033

	11
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Старый Шунгут на площадке №5
	2033

	12
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Сухарь Матак по ул. Центральная
	2033

	13
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Преображенка на площадке №1
	2033

	14
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Преображенка на площадке №1
	2033

	15
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Новое Якушкино
	2033

	16
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Старая Боголюбовка по ул. Лесная L=300 м
	2033

	17
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Преображенка на площадке №1 L=1050 м
	2033

	18
	Строительство воздушной линии электропередачи  в центральной части  с. Преображенка L=950 м
	2033

	19
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Самсоновка по ул. Молодежная  L=100 м
	2033

	20
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Самсоновка по ул. Ленинская и ул. Заречная  L=750 м
	2033

	21
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Самсоновка на площадке №4 L=150 м
	2033

	22
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Старый Шунгут на площадке №6 L=1400 м
	2033

	23
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Сухарь Матак на площадке №7 L=100 м
	2033

	24
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Сухарь Матак на площадке №6 L=20 м
	2033

	25
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Сухарь Матак по ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Ворошилова  L=200 м
	2033

	Газоснабжение

	26
	Строительство газопровода низкого давления  в с. Преображенка на площадке №1 L=3420 м
	2033

	27
	Строительство газопровода высокого давления в с. Самсоновка  на площадке №2 L=20 м
	2033

	28
	Строительство газопровода низкого давления в с. Самсоновка  на площадке №2 L=750 м
	2033

	29
	Строительство газопровода низкого давления в с. Самсоновка  на площадке №3 L=1340 м
	2033

	30
	Строительство газопровода высокого давления в с. Самсоновка  на площадке №3 L=10 м
	2033

	31
	Строительство газопровода низкого давления в с. Самсоновка  на площадке №4 L=600 м
	2033

	32
	Строительство газопровода высокого давления в с. Самсоновка  на площадке №4 L=20 м
	2033

	33
	Строительство газопровода высокого давления в с. Старая Боголюбовка L=620 м
	2033

	34
	Строительство газопровода высокого давления в д. Старый Шунгут на площадке №5 L=20 м
	2033

	35
	Строительство газопровода низкого давления в д. Старый Шунгут на площадке №5 L=1750 м
	2033

	36
	Строительство газопровода высокого давления в с. Сухарь Матак  на площадке №7 L=90 м
	2033

	37
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Шунгут на площадке №7 L=900 м
	2033

	38
	Строительство газопровода высокого давления в с. Сухарь Матак  на площадке №6 L=10 м
	2033

	39
	Строительство газопровода низкого давления в с. Сухарь Матак  на площадке №6 L=1870 м
	2033

	40
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в д. Старый Шунгут  на площадке №5 
	2033

	41
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Самсоновка  на площадке №3
	2033

	42
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Самсоновка  на площадке №4
	2033

	43
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Самсоновка  на площадке №2
	2033

	44
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в д. Сухарь Матак  на площадке №7
	2033

	45
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в д. Сухарь Матак  на площадке №6
	2033

	46
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Преображенка  на площадке №1
	2033

	Водоснабжение

	47
	Строительство водопровода в с. Самсоновка на площадке №2 L=792 м
	2033

	48
	Строительство водопровода в с. Самсоновка на площадке №3 L=1288 м
	2033

	49
	Строительство водопровода в с. Самсоновка на площадке №4 L=688 м
	2033

	50
	Строительство водопровода в д. Старый Шунгут на площадке №5 L=1899 м
	2033

	51
	Строительство водопровода в д. Сухарь Матак по ул. Ворошилова, Болотная, Центральная  L=606 м
	2033

	52
	Строительство водопровода в д. Сухарь Матак на площадке №7 L=815 м
	2033

	53
	Строительство водопровода в д. Сухарь Матак на площадке №8  L=1527 м
	2033

	54
	Реконструкция водозабора в с. Самсоновка по ул. Заречная
	2033

	55
	Реконструкция водозабора на юге д. Сухарь Матак 
	2033

	56
	Реконструкция водопроводной сети  в д. Старый Шунгут L=4000,0 м
	2033

	57
	Реконструкция водопроводной сети  в с. Новое Якушкино L=9535 м
	2033

	58
	Реконструкция водопроводной сети в д. Сухарь Матак  L=7800 м
	2033

	59
	Реконструкция водопроводной сети в с. Самсоновка L=7200 м
	2033

	60
	Строительство водопроводной сети в п. Старая Боголюбовка L=2500 м
	2033

	61
	Реконструкция водозабора  в с. Новое Якушкино
	2033

	62
	Реконструкция водозабора  в д.  Старый Шунгут
	2033

	63
	Строительство водозабора  в п.  Старая Боголюбовка
	2033


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
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4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 10
	
	Показатель
	Ед. изм.
	2023(базовый)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	1
	Водоснабжение

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	1.2
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	80
	78
	76
	74
	72
	70
	52

	2
	Водоотведение

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газоснабжение

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	70
	72,7
	75,4
	78,1
	80,8
	83,5
	100

	3.2
	Доля износа объектов газоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Электроснабжение

	4.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	5
	Теплоснабжение

	5.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Доля износа сетей теплоснабжения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Система сбора и вывоза ТКО

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой
В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. 
Таблица 11 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский на 2025 – 2033 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	1
	Строительство водопровода в с. Самсоновка на площадке №2 L=792 м
	2947,8
	
	
	
	
	2947,8

	2
	Строительство водопровода в с. Самсоновка на площадке №3 L=1288 м
	4793,9
	
	
	
	
	4793,9

	3
	Строительство водопровода в с. Самсоновка на площадке №4 L=688 м
	2560,7
	
	
	
	
	2560,7

	4
	Строительство водопровода в д. Старый Шунгут на площадке №5 L=1899 м
	7068,1
	
	
	
	
	7068,1

	5
	Строительство водопровода в д. Сухарь Матак по ул. Ворошилова, Болотная, Центральная  L=606 м
	2255,5
	
	
	
	
	2255,5

	6
	Строительство водопровода в д. Сухарь Матак на площадке №7 L=815 м
	3033,4
	
	
	
	
	3033,4

	7
	Строительство водопровода в д. Сухарь Матак на площадке №8  L=1527 м
	5683,5
	
	
	
	
	5683,5

	8
	Реконструкция водозабора в с. Самсоновка по ул. Заречная
	1500,0
	
	
	
	
	1500,0

	9
	Реконструкция водозабора на юге д. Сухарь Матак 
	1500,0
	
	
	
	
	1500,0

	
	Реконструкция водопроводной сети  в д. Старый Шунгут L=4000,0 м
	14887,84
	
	
	
	
	14887,84

	
	Реконструкция водопроводной сети  в с. Новое Якушкино L=9535 м
	35488,89
	
	
	
	
	35488,89

	
	Реконструкция водопроводной сети в д. Сухарь Матак  L=7800 м
	29031,3
	
	
	
	
	29031,3

	
	Реконструкция водопроводной сети в с. Самсоновка L=7200 м
	26798,1
	
	
	
	
	26798,1

	
	Строительство водопроводной сети в п. Старая Боголюбовка L=2500 м
	9304,9
	
	
	
	
	9304,9

	
	Реконструкция водозабора  в с. Новое Якушкино
	1500,0
	
	
	
	
	1500,0

	
	Реконструкция водозабора  в д.  Старый Шунгут
	1500,0
	
	
	
	
	1500,0

	
	Строительство водозабора  в п.  Старая Боголюбовка
	1500,0
	
	
	
	
	1500,0

	
	Итого:
	151353,93
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151353,93



Таблица 12 – Инвестиционные проекты по электроснабжению сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский на 2024 – 2033 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	1
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Старая Боголюбовка по ул. Центральная
	1200,0
	
	
	
	
	1200,0

	2
	Строительство трансформаторной подстанции в центральной части с. Преображенка
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	3
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Самсоновка на площадке №3
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	4
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Самсоновка на площадке №4
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	5
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Самсоновка по ул. Ленинская
	1875,0
	
	
	
	
	1875,0

	6
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Старый Шунгут на площадке №5
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	7
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Сухарь Матак на площадке №7
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	8
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Сухарь Матак на площадке №6
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	9
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Новое Якушкино по ул. Центральная
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	10
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Самсоновка на площадке №2
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	11
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Старый Шунгут на площадке №5
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	12
	Строительство трансформаторной подстанции в д. Сухарь Матак по ул. Центральная
	350,0
	
	
	
	
	350,0

	13
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Преображенка на площадке №1
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	14
	Строительство трансформаторной подстанции в с. Преображенка на площадке №1
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	15
	Реконструкция  трансформаторной подстанции в с. Новое Якушкино
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	16
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Старая Боголюбовка по ул. Лесная L=300 м
	750,0
	
	
	
	
	750,0

	17
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Преображенка на площадке №1 L=1050 м
	2625,0
	
	
	
	
	2625,0

	18
	Строительство воздушной линии электропередачи  в центральной части  с. Преображенка L=950 м
	2375,0
	
	
	
	
	2375,0

	19
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Самсоновка по ул. Молодежная  L=100 м
	250,0
	
	
	
	
	250,0

	20
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Самсоновка по ул. Ленинская и ул. Заречная  L=750 м
	1875,0
	
	
	
	
	1875,0

	21
	Строительство воздушной линии электропередачи  в с. Самсоновка на площадке №4 L=150 м
	375,0
	
	
	
	
	375,0

	22
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Старый Шунгут на площадке №6 L=1400 м
	3500,0
	
	
	
	
	3500,0

	23
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Сухарь Матак на площадке №7 L=100 м
	250,0
	
	
	
	
	250,0

	24
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Сухарь Матак на площадке №6 L=20 м
	50,0
	
	
	
	
	50,0

	25
	Строительство воздушной линии электропередачи  в д. Сухарь Матак по ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Ворошилова  L=200 м
	500,0
	
	
	
	
	500,0

	
	Итого:
	57975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57975,0



Таблица 13 – Инвестиционные проекты по газоснабжению  сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский на 2025 – 2033 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	1
	Строительство газопровода низкого давления  в с. Преображенка на площадке №1 L=3420 м
	20862,0
	
	
	
	
	20862,0

	2
	Строительство газопровода высокого давления в с. Самсоновка  на площадке №2 L=20 м
	110,0
	
	
	
	
	110,0

	3
	Строительство газопровода низкого давления в с. Самсоновка  на площадке №2 L=750 м
	4575,0
	
	
	
	
	4575,0

	4
	Строительство газопровода низкого давления в с. Самсоновка  на площадке №3 L=1340 м
	8174,0
	
	
	
	
	8174,0

	5
	Строительство газопровода высокого давления в с. Самсоновка  на площадке №3 L=10 м
	55,0
	
	
	
	
	55,0

	6
	Строительство газопровода низкого давления в с. Самсоновка  на площадке №4 L=600 м
	3660,0
	
	
	
	
	3660,0

	7
	Строительство газопровода высокого давления в с. Самсоновка  на площадке №4 L=20 м
	110,0
	
	
	
	
	110,0

	8
	Строительство газопровода высокого давления в с. Старая Боголюбовка L=620 м
	3410,0
	
	
	
	
	3410,0

	9
	Строительство газопровода высокого давления в д. Старый Шунгут на площадке №5 L=20 м
	110,0
	
	
	
	
	110,0

	10
	Строительство газопровода низкого давления в д. Старый Шунгут на площадке №5 L=1750 м
	10675,0
	
	
	
	
	10675,0

	11
	Строительство газопровода высокого давления в с. Сухарь Матак  на площадке №7 L=90 м
	495,0
	
	
	
	
	495,0

	12
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Шунгут на площадке №7 L=900 м
	4950,0
	
	
	
	
	4950,0

	13
	Строительство газопровода высокого давления в с. Сухарь Матак  на площадке №6 L=10 м
	55,0
	
	
	
	
	55,0

	14
	Строительство газопровода низкого давления в с. Сухарь Матак  на площадке №6 L=1870 м
	10285,0
	
	
	
	
	10285,0

	15
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в д. Старый Шунгут  на площадке №5 
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	16
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Самсоновка  на площадке №3
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	17
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Самсоновка  на площадке №4
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	18
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Самсоновка  на площадке №2
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	19
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в д. Сухарь Матак  на площадке №7
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	20
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в д. Сухарь Матак  на площадке №6
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	21
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта в с. Преображенка  на площадке №1
	4500,0
	
	
	
	
	4500,0

	
	Итого:
	99026,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	99026,0



Таблица 14 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику
	Источники инвестиций
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033
	Всего:

	Водоснабжение
	151353,93

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	7668,6
	45406,2

	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	19171,5
	75676,9

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	4152,8
	30270,83

	Электроснабжение
	57975,0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	46380,0
	46380,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	11595,0
	11595,0

	Газоснабжение
	99026,0

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	84172,1
	84172,1

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	14853,9
	14853,9


    Как видно из таблицы 14, из общей суммы финансирования Программы 18,39 % (56719,73 тыс. руб.) предполагается финансировать  из внебюджетных средств, 66,88% (206229 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации и 14,73 % (45406,2 тыс. руб.) предполагается из средств муниципального образования.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.



Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ
1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
Согласно действующему генеральному плану на 2033 год прогнозируется увеличение численности населения на 76%. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится. Планируется присоединение новых абонентов,  на вновь осваиваемых территориях.
Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования.
Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.
[bookmark: _Toc344217999][bookmark: _Toc435559666]2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Новое Якушкино
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик: 
- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 
- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 
- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 
Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Новое Якушкино и приведены в таблице 15. 
Таблица 15
	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения
	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатели надежности, ед. в год
	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры

	5
	Показатель экологичности производства ресурсов
	В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы



Таблица 16 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации
	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Водоснабжение
	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;
- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

	2
	Электроснабжение
	- повышение качества и надежности электроснабжения в поселении;

	3
	Газоснабжение
	- повышение качества и надежности газоснабжения в поселении;



3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры
3.1. Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более  80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 
Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 
3.2. Водоотведение
В сельском поселении Новое Якушкино система водоотведения отсутствует, что является большой проблемой для сельской местности. 
3.3. Электроснабжение
1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Новое Якушкино бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов. 
3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.
4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
3.4. Газоснабжение
1. Одной из основных проблем в системе газоснабжения, является отсутствие газа у 30% населения сельского поселения.
3.5. Сбор и вывоз ТКО
Необходимо предусмотреть на территории поселения площадку для сбора крупногабаритного мусора, а также отладить сбор и вывоз мусора с территории кладбищ.
4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.
Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства: 
· выявления качества поставляемых услуг;
· выявления потерь;
· выявления состояния износа коммунальной системы.
Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
· модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
· реконструкции основных средств;
· внедрение энергосберегающих технологий;
· повышение качества энергоносителя;
· строительство объектов с целью подключения новых абонентов.
Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:
1. в области энергосбережения: 
-установка приборов учета-учет фактического расхода;
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.
2. в области качества поставляемого ресурса:
-замена изношенных сетей;
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.
3. подключение новых абонентов
 - строительство новых сетей;
 -установка дополнительного оборудования.
Решение задач по реализации программы осуществляется:
· за счет внебюджетных средств;
· за счет целевых программ;
также источником реализации программы предусмотрены:
· за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя; 
· за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.
5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры
Таблица 17 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
	Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	До реализации программы
	После реализации программы

	1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %

	Централизованное электроснабжение
	100
	100

	Централизованное водоснабжение
	70
	70

	Централизованное водоотведение
	0,0
	0,0

	Централизованное теплоснабжение
	0,0
	0,0

	Централизованное газоснабжение
	70
	100

	Сбор и вывоз ТКО
	100
	100

	2.Спрос на коммунальные ресурсы

	Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час)
	2311,36
	4088,07

	Теплоснабжение (тыс. Гкал/год)
	0,0
	0,0

	Водоснабжение (тыс.м³)
	149,896
	204,5

	Водоотведение (тыс. м³)
	0,0
	0,0

	Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год)
	917,7
	1513,4

	Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год)
	3,74
	6,62

	3. Показатель надежности (количество аварий на сетях)

	Электроснабжение
	5
	5

	Водоснабжение
	4
	4

	Водоотведение
	0
	0

	Теплоснабжение
	0
	0

	Газоснабжение
	0
	0



6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 
-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 
- строительство водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях;
- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков). 
В области теплоснабжения: 
Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 
 - бесперебойная работа в области теплоснабжения;
- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения;
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.
В области электроснабжения: 
- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;
- отсутствие травматизма у детей.
7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
В программах сельского поселения Новое Якушкино не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры. 
Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика. 
Сроки реализации программы 2024-2033 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации.



8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.
Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.
Таблица 18 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов
	Наименование

	-Сырье, основные материалы

	-Вспомогательные материалы

	-Затраты на оплату труда

	-Страховые взносы

	-Амортизация

	-Прочие расходы

	В т.ч. цеховые расходы

	-общехозяйственные расходы

	Итого затраты:

	Недополученный по независящим причинам доход

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

	Прибыль от товарной продукции

	Необходимая валовая  выручка
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 Таблица 19 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино
	Наименование ресурса
	Ед. измерения
	Тариф
	Прогноз

	
	
	01.01.2024-30.06.2024
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	
	
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	Холодное водоснабжение
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение
	руб./м3
	6,42
	7,13
	7,13
	7,56
	7,56
	8,01
	8,01
	8,49
	8,49
	9,0

	Электроснабжение
	руб./кВтч
	53,04
	5,48
	5,48
	5,8
	5,8
	6,16
	6,16
	6,53
	6,53
	6,92

	Сбор и вывоз ТКО
	руб./м3
	622,07
	622,07
	622,07
	628,45
	628,45
	634,72
	634,72
	641,2
	641,2
	654,02

	
	руб./чел
	101,09
	101,09
	101,09
	102,12
	102,12
	103,14
	103,14
	104,20
	104,20
	106,28



	Наименование ресурса
	Ед. измерения
	Прогноз

	
	
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032г.
	2033 г.

	
	
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	Холодное водоснабжение
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение
	руб./м3
	9,0
	9,54
	9,54
	10,12
	10,12
	10,72
	10,72
	11,36
	11,36
	12,05

	Электроснабжение
	руб./кВтч
	6,92
	7,33
	7,33
	7,77
	7,77
	8,24
	8,24
	8,73
	8,73
	9,25

	Сбор и вывоз ТКО
	руб./м3
	654,02
	667,1
	667,1
	680,5
	680,5
	707,7
	707,7
	709,7
	709,7
	723,86

	
	руб./чел
	106,3
	108,4
	108,4
	110,6
	110,6
	115,0
	115,0
	115,3
	115,3
	117,6
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 
1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям эксплуатирующей организации выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2016 г. № 834.
2. Водоснабжение –обеспечение водой осуществляется от индивидуальных артезианских источников, а также из родника, обустроенного должным образом. Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб. 
3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.
4.   Газоснабжение – данные о технической возможность подключения к газовой сети отсутствует. 






38


9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Таблица 20 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Новое Якушкино
	Наименование
	Ед. измерения
	Расчетное значение критерия

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 -2033 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)
	%
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250
	НЕ БОЛЕЕ 18%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250
	НЕ БОЛЕЕ 20%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г  №250
	

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250
	НЕ МЕНЕЕ 87%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250
	

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	2,4
	2,4 
	2,4
	2,4 
	2,4
	2,4 
	2,4

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250
	НЕ БОЛЕЕ 15%

	Не превышает  показатель от 09.04.2008 г №250
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10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Новое Якушкино равен 4300 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2150 до 4300  рублей. 
Согласно данным Администрации сельского поселения Новое Якушкино в количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет  2,4 (36 человек). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 77400 до 154800  рублей в месяц.

11. Управление программой
1. Ответственным за реализацию программы является Глава сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский.
2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Новое Якушкино, Советом сельского поселения Новое Якушкино.
4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного. 
5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.



