
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район Исаклинский
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Два Ключа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2025 года № 79
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2030 годы

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Генеральным планом сельского поселения Два Ключа, утвержденного 05.12.2013 г. № 18, в  целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года №1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2030 годы.

2. Признать утратившим силу «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области», утвержденную постановлением от 22 апреля  2020 год № 31.

3. Поручить Администрации сельского поселения ежегодно представлять в Собрание представителей сельского поселения Два Ключа  отчет о ходе реализации указанной Программы.    

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Два Ключа» 

     Глава  сельского поселения Два Ключа

муниципального района Исаклинский               ______________ П.А. Долганов              
Приложение 
к Решению Собрания представителей

сельского поселения Два Ключа 

муниципального района Исаклинский 

Самарской области

от  02 июля  2025 г № 79
программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Два Ключа
муниципального района Исаклинский 

самарской области

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2030 годы
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Введение
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2030 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа 

муниципального района Исаклинский Самарской области
на период с 2024 по 2030 годы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2024 по 2030 годы (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области

	Цель Программы
	1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Два Ключа.
5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

	Задачи Программы
	1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 

3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 
6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Два Ключа

	Целевые показатели
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации Программы: 2024–2030гг:
первый этап – с 2024 года по 2028 год (ежегодно);

второй этап – с 2029 года по 2030 год

	Объемы требуемых капитальных вложений

	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2024-2030 годы составляют – 38 840 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб;

- областной бюджет – 0,0 тыс. руб;
- бюджет МО – 0,0 тыс. руб;
- бюджет эксплуатирующей организации – 31 440 тыс. руб;

- внебюджетные средства – 7400,0 тыс. руб.

В том числе:
Водоснабжение – 14700,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджет эксплуатирующей организации – 7350,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники  – 7350,0 тыс. руб.;

Электроснабжение – 15200,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджет эксплуатирующей организации  – 15200,0 тыс.руб.
Газоснабжение – 7500,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджет эксплуатирующей организации  – 7500,0 тыс.руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность условий проживания населения;

- надежность работы инженерных систем;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский
Население и организации сельского поселения Два Ключа обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов
	Ресурс, услуга
	Организация – поставщик ресурса
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением

	Электроснабжение
	ПАО «Самараэнерго»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	отсутствует

	Холодное водоснабжение
	ООО "Совмежхоз"
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	АО «Газпроммежрегионгаз Самара»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Сбор и утилизация ТКО
	ООО «ЭкоСтройРесурс»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора


2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в 4-х населенных пунктах из пяти: д. Два Ключа, с. Саперкино, п. Пригорки, с. Убейкино.

Система и структура водоснабжения сельского поселения Два Ключа зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.
д. Два Ключа

Централизованное водоснабжение деревни обеспечивается от родника, расположенного в юго-восточной части деревни, а также скважины, построенной в 2019 году. Родник оборудован насосом ЭЦВ 6-8-110. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=25 м3.

Протяженность сетей из стальных труб составляет  6,917 км. На сети установлены водозаборные колонки  и пожарные гидранты.


с.  Саперкино


Источником централизованного водоснабжения села является водозабор подземных вод, расположенный в северной части села, состоящий из дух  артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ6-16-110. Год ввода в эксплуатацию 1978. В схему водоснабжения включены две водонапорные башни V=25 м3. 

Уличные сети проложены из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, протяженностью 6,887 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.


п.  Пригорки

Централизованное водоснабжение поселка обеспечивается из родника, расположенного на юго-западе. Родник оборудован насосом ЭЦВ 6-10-110. Год ввода в эксплуатацию 1969. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=25 м3. Уличные сети проложены  из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб диаметрами 50-100 мм, протяженностью 1,954 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

с.  Убейкино

Централизованное водоснабжение села обеспечивается из родника, расположенного на юге села. Родник оборудован насосом ЭЦВ 6-6,3-110. Год ввода в эксплуатацию 1969. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=25 м3. Уличные сети из стальных труб, протяженностью 3,928 км. На сети установлены водоразборные колонки. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении Два Ключа  осуществляет ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" (ООО "Совмежхоз").
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Реализация воды
	тыс. м3/год
	10,465

	Потери воды
	тыс. м3/год
	0,09

	Количество водозаборов
	ед.
	4

	Общая протяженность сетей
	км
	19,686

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	88

	Доля потребителей с водомерными счетчиками:
	
	

	Население
	%
	30

	муниципальные предприятия
	%
	0

	прочие предприятия
	%
	0


2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения
На территории сельского поселения Два Ключа централизованная система водоотведения отсутствует. ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся с помощью ассенизаторной машины в специально отведенные места.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории  сельского поселения Два Ключа влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.
2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения  
В  сельском поселении Два Ключа  муниципального района Исаклинский централизованное теплоснабжение отсутствует.
2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения
Источником электроснабжения населенных пунктов сельского поселения  Два Ключа является головная подстанция ПС «Исаклинская» напряжением 110/35/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 16000кВА, принадлежащей филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК». Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах 12; 13.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 3 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Два Ключа, питающихся по ЛЭП 

	№

п/п
	Тип ТП,

мощность трансформаторов на п/ст.
	Место расположение

	1
	КТП – 10/04 кВ ИС 2212/100кВА
	д.  Два Ключа, Школа -ССК

	2
	ТП – 10/04 кВ ИС 2212/160кВА
	д. Два Ключа - МРСК

	3

4
	КТП – 10/04 кВ ИС 1116/100кВА

КТП -10/0,4кВ
	д.  Два Ключа - МРСК

д. Два Ключа - МРСК

	5

6
	ТП – 10/04 кВ ИС 739/100кВА

КТП- 10/0,4кВ
	п. Пригорки ул. Центральная -ССК

п. Пригорки ул. Центральная-МРСК

	7
	ТП – 10/04 кВ ИС 1017/160кВА
	с. Саперкино ул. Октябрьская-МРСК

	8
	ТП-10/0,4кВ
	с. Саперкино ул.Октябрьская -МРСК

	9

10

11

12

13
	ТП – 10/04 кВ

ТП – 10/04 кВ

ТП-10/0,4 кВ

ТП 10/0,4 кВ

ТП- 10/0,4кВ
	с. Саперкино ул. Школьная – МРСК

с. Саперкино ул. Школьная - МРСК

с. Саперкино ССК

с. Убейкино - МРСК

с.Убейкино - МРСК

	14
	ТП – 10/04 кВ ИС 2119/63кВА 
	п. Зеленый - МРСК


Таблица 4 - Показатели системы электроснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	
	
	ПАО "Самараэнерго"

	Общая протяжённость сетей
	км
	25,705

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс. кВт/ч
	584,234

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	945,108

	Населению
	тыс. кВт/ч
	531,264

	Бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	157,654

	Прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	413,844

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	человек
	912

	Охват населения электроэнергией
	%
	100


2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения
Во всех населённых пунктах сельского поселения Два Ключа есть централизованное газоснабжение. 

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Таблица 5 - Основные характеристики системы газоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Реализация газа
	тыс. м3/год
	-

	Общая протяженность сетей
	км
	52,966

	Численность обслуживаемого населения
	чел
	630

	Удельное потребление газа
	м3/сут чел
	-

	Доля потребителей с газовыми счетчиками:
	
	

	Население
	%
	100

	муниципальные предприятия
	%
	5

	прочие предприятия
	%
	0

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения
	%
	30


Эксплуатацией объектов газоснабжения и реализацией природного газа потребителям занимается ПАО «Газпром межрегионгаз Самара».  
2.6 .Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов
Существующая система сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения Два Ключа отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. 

Вывоз мусора осуществляет региональный оператор ООО «Экология».
Для уборки снега на дорогах в зимнее время года, администрация заключает договора с ИП и частными лицами. Снегосвалки на территории поселения отсутствуют. Вывоз снега производится на специально-отведенную территорию.
3. Перспективы развития сельского поселения Два Ключа и прогноз 

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения
Сельское поселение Два Ключа расположено в центре муниципального района Искалинский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Два Ключа в установленных границах составляет 16654 га.

Сельское поселение Два Ключа граничит: 

на севере - с сельским поселением Исаклы муниципального района Искалинский; 

на востоке - с сельским поселением Старое Вечканово муниципального района Искалинский; 

на юге - с сельскими поселениями  Большое Микушкино и Два Ключа муниципального района Искалинский; 

на западе - с сельским поселением Ключи муниципального района Искалинский. 

Сельское поселение Два Ключа, включает 5 населённых пунктов: д.  Два Ключа (административный центр), п. Зеленый, с.  Убейкино, п. Пригорки, с. Саперкино.

3.2.Динамика и прогноз численности населения
Численность населения  сельского  поселения Два Ключа по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 912 человек. Здесь проживает 7,2 % населения муниципального района Исаклинский. 

Таблица 6 – Оценка численности постоянного населения
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности

населения (2024/2019 гг.)

	
	2019 г.
	2024 г.
	абсолютное

изменение, чел.
	относительное изменение, %

	д. Два Ключа
	391
	339
	-52
	-13,3

	п. Зеленый
	69
	63
	-6
	-8,7

	с. Убейкино
	66
	52
	-14
	-21,2

	п. Пригорки
	124
	109
	-15
	-12,1

	с. Саперкино
	414
	349
	-65
	-15,7

	Итого:
	1064
	912
	-152
	-14,3


Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает  38,8% (354 чел.) - населения старше 60 лет,  45,6% (416 чел)  - в возрасте от 18 до 65 лет и 15,6% (142 чел.) - от 0 до 17 лет. 

3.3. Прогноз развития застройки
Развитие жилой зоны в деревне Два Ключа планируется:

- на площадке № 1, в северо-восточной части деревни по ул. Школьной, 1, площадь жилой зоны 7,1 га.

- на площадке № 2, в юго-восточной части деревни, площадь жилой зоны 12,63 га.

Развитие жилой зоны в поселке Зеленый планируется:

- в центральной части села по ул. Центральной, площадь жилой зоны 2,57 га;

- в восточной части села по ул. Садовой, площадь жилой зоны 0,92 га.

Развитие жилой зоны в селе Убейкино планируется:

-в центральной части села, по ул. Центральной площадь жилой зоны 4,32 га;

-в центральной части села, по ул. Прямой площадь жилой зоны 2,28 га;

- в северной части села,  по ул. Школьной площадь жилой зоны 4,06 га.

- в южной части села, по ул. Центральной  площадь жилой зоны 9,85 га;

- в южной части села, по ул. Прямой площадь жилой зоны 3,69 га.

Развитие жилой зоны в поселке Пригорки планируется:

-по ул. Полевой площадь жилой зоны 0,60 га;

-по ул. Нагорной площадь жилой зоны 1,25 га;

- по ул. Центральной площадь жилой зоны 0,70 га;


- в квартале между улицами Лесная, Нагорная и Центральная площадь жилой зоны 2,21 га.

- на площадке № 3 к  востоку от села, площадь жилой зоны 4,15 га.

Развитие жилой зоны в селе Саперкино планируется:

- по ул. Лесная, площадь жилой зоны 0,51 га;
- на площадке № 4 в южной части села по ул. Коммунистической, площадь жилой зоны 9,36 га;

- на площадке № 5 между ул. Новая и ул. Октябрьская, площадь жилой зоны 7,80 га.

- на площадке № 6 в восточной части села, площадь жилой зоны 9,09 га.
Таблица 7 – Перспективный объем жилищного фонда

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Показатель

	1
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м2
	58,68

	2
	Население
	чел.
	2476

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	23,7

	4
	Убыль жилого фонда
	тыс. м2
	0,0

	5
	Сохраняемый существующий  жилищный фонд
	тыс. м2
	25,1

	6
	Новое строительство
	тыс. м2
	33,58


3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы
Таблица 8 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
(базовый)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	209
	2030-2033

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (ПАО «Самараэнерго»)

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	945,108
	1123,702
	1144,642
	1165,582
	1186,522
	107,462
	1312,162
	1395,91

	в т. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. кВт/ч
	531,264
	552,204
	573,144
	594,084
	615,024
	635,964
	740,664
	824,412

	бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	157,654
	157,654
	157,654
	157,654
	157,654
	157,654
	157,654
	157,654

	прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	413,844
	413,844
	413,844
	413,844
	413,844
	413,844
	413,844
	413,844

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2023г.)
	%
	100
	103
	106
	109
	112
	115
	136
	147

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

	Реализовано воды - всего
	тыс. м³
	10,375
	10,375
	10,375
	10,375
	10,375
	14,752
	32,026
	43,982

	в т. ч.

	населению
	тыс. м³
	10,116
	10,116
	10,116
	10,116
	10,116
	12,786
	26,136
	34,164

	бюджетным организациям 
	тыс. м³
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,886
	2,66
	4,43

	прочим организациям
	тыс. м³
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	1,08
	3,23
	5,388

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	142
	309
	424

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа - всего
	тыс. м³
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45

	в т. ч.

	населению
	тыс. м³
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45
	308,45

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочим организациям
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО  
	тыс. м³
	0,45
	0,51
	0,57
	0,63
	0,69
	0,75
	1,05
	1,416

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области:

1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;

                       0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;

-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;

4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.;

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор - 2,0 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»)

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Два Ключа возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. 

Таблица 9 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	Электроснабжение

	1
	Строительство ТП деревне Два Ключа на площадке № 1 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА
	2030

	2
	Строительство ТП в деревне Два Ключа по ул. Молодежная - 10/0,4 кВ, 2х160 кВА
	2030

	3
	Строительство ТП в деревне Два Ключа на площадке № 2 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА
	2030

	4
	Строительство ТП подстанция в деревне Два Ключа по ул. Новая - 10/0,4 кВ, 1х250 кВА
	2030

	5
	Строительство ТП в поселке Пригорки на площадке № 3 - 10/0,4 кВ, 1х100 кВА
	2030

	6
	Строительство ТП в селе Убейкино между ул. Центральная и ул. Прямая - 10/0,4 кВ, 1х100 кВА
	2030

	7
	Строительство ТП в деревне Саперкино на площадке № 4 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА
	2030

	8
	Строительство ТП в деревне Саперкино на площадке № 5 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.
	2030

	9
	Строительство ТП в деревне Саперкино по ул. Октябрьская- 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт
	2030

	10
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Два Ключа на площадке № 1 протяженностью - 0,4 км
	2030

	11
	Строительство воздушной линии электропередачи электропередач в деревне Саперкино на площадке № 4 протяженностью - 1,2 км
	2030

	12
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Саперкино на площадке № 5 протяженностью - 0,9 км;
	2030

	13
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Саперкино по ул. Октябрьская протяженностью - 0,05 км;
	2030

	14
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Два Ключа на площадке № 2 протяженностью - 0,15 км;
	2030

	15
	Строительство воздушной линии электропередачи в поселке Пригорки на площадке № 3 протяженностью - 0,4 км;
	2030

	16
	Строительство воздушной линии электропередачи в между ул. Центральная и ул. Прямая протяженностью - 0,5 км.
	2030

	Газоснабжение
	
	2033

	1
	Строительство газопровода высокого давления в деревне Два Ключа на площадке № 1 - 1,01;
	2030

	1
	Строительство газопровода низкого давления в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 2,36;
	2030

	2
	Строительство газопровода низкого давления в селе Убейкино по ул. Центральная– 0,236;
	2030

	3
	Строительство газопровода низкого давления в селе Убейкино по ул. Прямая – 0,49;
	2030

	4
	Строительство газопровода низкого давления в селе Убейкино по ул. Школьная – 0,168;
	2030

	5
	Строительство газопровода низкого давления в поселке Пригорки на площадке № 3– 0,85.
	2030

	6
	Строительство газопровода газопровод низкого давления в селе Саперкино на площадке № 4 – 1,01, на площадке № 5 – 1,26.
	2030

	7
	Строительство газопровода низкого давления в селе Саперкино на площадке № 5 – 1,26;
	2030

	8
	Строительство газопровода низкого давления в селе Саперкино на площадке № 6 – 1,56.
	2030

	9
	Строительство газорегуляторного пункта (ШГРП) в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 1 шт., производительность до - 90 куб.м/час
	2030

	10
	Реконструкция газопровода низкого давления в поселке Зеленый в центральной части  - 0,413;
	2030

	11
	Реконструкция газопровода низкого давления в поселке Зеленый в восточной части  - 0,09;
	2030

	12
	Реконструкция газопровода низкого давления в селе Пригорки по ул. Нагорная – 0,228,
	2030

	13
	Реконструкция газопровода низкого давления в селе Пригорки по ул. Центральная – 0,14,
	2030

	14
	Реконструкция газопровода - низкого давления в селе Пригорки по ул. Нагорная – 0,28. 
	2030

	Водоснабжение

	1
	Строительство водопровода в селе Саперкино на площадке № 4 по ул. Коммунистической – 1,06;
	2030

	2
	Строительство водопровода в селе Саперкино на площадке № 5 – 1,08;
	2030

	3
	Строительство водопровода в селе Саперкино на площадке № 6 – 1,44;
	2030

	4
	Строительство водопровода водопроводных сетей в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 1,13;
	2030

	5
	Строительство водопроводных сетей в деревне Два Ключа на площадке № 2 – 0,97;
	2030

	6
	Строительство водопровода в селе Убейкино по ул. Прямая – 0,06;
	2030

	7
	Строительство водопровода в поселке Пригорки на площадке № 3 – 0,27;
	2030

	8
	Строительство водопровода в поселке Пригорки на площадке № 5 – 1,08.
	2030

	9
	Реконструкция водозабора в деревне Два Ключа, на юге деревни, увеличение производительности на 150 м3/сут.,
	2030

	10
	Реконструкция водозабора в селе Убейкино, на юге за границей села, увеличение производительности на 184 м3/сут.,
	2030

	11
	Реконструкция водозабора в поселке Пригорки, на юге за границей села, увеличение производительности на 110 м3/сут.,
	2030

	12
	Реконструкция водозабора в селе Саперкино, на севере за границей села, увеличение производительности на 220 м3/сут.
	2030

	13
	Реконструкция водопроводных сетей в деревне Два Ключа, село Убейкино, поселок Пригорки, село Саперкино.
	2030

	14
	Строительство пожарного пирса в деревне Два Ключа на реке Каменка по ул. Новая (съезд к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка 12x12 кв.м.)
	2030

	15
	Строительство пожарного пирса в селе Саперкино на дамбе в южной части села (съезд к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка 12x12 кв.м.).
	2030

	16
	Реконструкция пожарного пирса в поселке Пригорки (съезд к водоему с твердым покрытием шириной 3,5м, площадка 12x12 кв.м.). 
	2030


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 10
	
	Показатель
	Ед. изм.
	2023 (базовый)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Водоснабжение
	

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	1.2
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	80
	78
	76
	74
	72
	70
	52
	52

	2
	Водоотведение
	

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газоснабжение
	

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	3.2
	Доля износа объектов газоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Электроснабжение
	

	4.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	5
	Теплоснабжение
	

	5.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Доля износа сетей теплоснабжения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Система сбора и вывоза ТКО
	

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой
В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. 

Таблица 11 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский на 2025 – 2030 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство водопровода в селе Саперкино на площадке № 4 по ул. Коммунистической – 1,06;
	1500,0
	
	
	
	
	
	1500,0

	2
	Строительство водопровода в селе Саперкино на площадке № 5 – 1,08;
	1500,0
	
	
	
	
	
	1500,0

	3
	Строительство водопровода в селе Саперкино на площадке № 6 – 1,44;
	2500,0
	
	
	
	
	
	2500,0

	4
	Строительство водопровода водопроводных сетей в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 1,13;
	2100,0
	
	
	
	
	
	2100,0

	5
	Строительство водопроводных сетей в деревне Два Ключа на площадке № 2 – 0,97;
	1500,0
	
	
	
	
	
	1500,0

	6
	Строительство водопровода в селе Убейкино по ул. Прямая – 0,06;
	2500,0
	
	
	
	
	
	2500,0

	7
	Строительство водопровода в поселке Пригорки на площадке № 3 – 0,27;
	3100,0
	
	
	
	
	
	3100,0

	8
	Строительство водопровода в поселке Пригорки на площадке № 5 – 1,08.
	3100,0
	
	
	
	
	
	3100,0

	9
	Реконструкция водозабора в деревне Два Ключа, на юге деревни, увеличение производительности на 150 м3/сут.,
	1100
	
	
	
	
	
	1100

	10
	Реконструкция водозабора в селе Убейкино, на юге за границей села, увеличение производительности на 184 м3/сут.,
	1200
	
	
	
	
	
	1200

	11
	Реконструкция водозабора в поселке Пригорки, на юге за границей села, увеличение производительности на 110 м3/сут.,
	1100
	
	
	
	
	
	1100

	12
	Реконструкция водозабора в селе Саперкино, на севере за границей села, увеличение производительности на 220 м3/сут.
	1600
	
	
	
	
	
	1600

	13
	Реконструкция водопроводных сетей в деревне Два Ключа, село Убейкино, поселок Пригорки, село Саперкино.
	1500
	
	
	
	
	
	1500

	
	Итого:
	14700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	14700,0


Таблица 12 – Инвестиционные проекты по электроснабжению сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский на 2025 – 2030 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство ТП деревне Два Ключа на площадке № 1 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА
	1200
	
	
	
	
	
	1200

	2
	Строительство ТП в деревне Два Ключа по ул. Молодежная - 10/0,4 кВ, 2х160 кВА
	1100
	
	
	
	
	
	1100

	3
	Строительство ТП в деревне Два Ключа на площадке № 2 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА
	1000
	
	
	
	
	
	1000

	4
	Строительство ТП подстанция в деревне Два Ключа по ул. Новая - 10/0,4 кВ, 1х250 кВА
	1300
	
	
	
	
	
	1300

	5
	Строительство ТП в поселке Пригорки на площадке № 3 - 10/0,4 кВ, 1х100 кВА
	900
	
	
	
	
	
	900

	6
	Строительство ТП в селе Убейкино между ул. Центральная и ул. Прямая - 10/0,4 кВ, 1х100 кВА
	1100
	
	
	
	
	
	1100

	7
	Строительство ТП в деревне Саперкино на площадке № 4 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА
	1100
	
	
	
	
	
	1100

	8
	Строительство ТП в деревне Саперкино на площадке № 5 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.
	1200
	
	
	
	
	
	1200

	9
	Строительство ТП в деревне Саперкино по ул. Октябрьская- 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт
	1200
	
	
	
	
	
	1200

	10
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Два Ключа на площадке № 1 протяженностью - 0,4 км
	800
	
	
	
	
	
	800

	11
	Строительство воздушной линии электропередачи электропередач в деревне Саперкино на площадке № 4 протяженностью - 1,2 км
	1200
	
	
	
	
	
	1200

	12
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Саперкино на площадке № 5 протяженностью - 0,9 км;
	900
	
	
	
	
	
	900

	13
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Саперкино по ул. Октябрьская протяженностью - 0,05 км;
	100
	
	
	
	
	
	100

	14
	Строительство воздушной линии электропередачи в деревне Два Ключа на площадке № 2 протяженностью - 0,15 км;
	500
	
	
	
	
	
	500

	15
	Строительство воздушной линии электропередачи в поселке Пригорки на площадке № 3 протяженностью - 0,4 км;
	800
	
	
	
	
	
	800

	16
	Строительство воздушной линии электропередачи в между ул. Центральная и ул. Прямая протяженностью - 0,5 км.
	800
	
	
	
	
	
	800

	
	Итого:
	15200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	15200


Таблица 13 – Инвестиционные проекты по газоснабжению  сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский на 2025 – 2030 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство газопровода высокого давления в деревне Два Ключа на площадке № 1 - 1,01;
	1000
	
	
	
	
	
	1000

	2
	газопровод низкого давления в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 2,36;
	500
	
	
	
	
	
	500

	3
	Строительство газопровода низкого давления в селе Убейкино по ул. Центральная– 0,236;
	550
	
	
	
	
	
	550

	4
	Строительство газопровода низкого давления в селе Убейкино по ул. Прямая – 0,49;
	450
	
	
	
	
	
	450

	5
	Строительство газопровода низкого давления в селе Убейкино по ул. Школьная – 0,168;
	200
	
	
	
	
	
	200

	6
	Строительство газопровода низкого давления в поселке Пригорки на площадке № 3– 0,85.
	750
	
	
	
	
	
	750

	7
	Строительство газопровода газопровод низкого давления в селе Саперкино на площадке № 4 – 1,01, на площадке № 5 – 1,26.
	700
	
	
	
	
	
	700

	8
	Строительство газопровода низкого давления в селе Саперкино на площадке № 5 – 1,26;
	500
	
	
	
	
	
	500

	9
	Строительство газопровода низкого давления в селе Саперкино на площадке № 6 – 1,56.
	700
	
	
	
	
	
	700

	10
	Реконструкция газопровода низкого давления в поселке Зеленый в центральной части  - 0,413;
	500
	
	
	
	
	
	500

	11
	Реконструкция газопровода низкого давления в поселке Зеленый в восточной части  - 0,09;
	500
	
	
	
	
	
	500

	12
	Реконструкция газопровода низкого давления в селе Пригорки по ул. Нагорная – 0,228,
	500
	
	
	
	
	
	500

	13
	Реконструкция газопровода низкого давления в селе Пригорки по ул. Центральная – 0,14,
	350
	
	
	
	
	
	350

	14
	Реконструкция газопровода - низкого давления в селе Пригорки по ул. Нагорная – 0,28. 
	300
	
	
	
	
	
	300

	
	Итого:
	7500
	
	
	
	
	
	7500


Таблица 14 – Инвестиционные проекты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский на 2025 – 2030 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Строительство пожарного пирса в деревне Два Ключа на реке Каменка по ул. Новая (съезд к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка 12x12 кв.м.)
	1000
	
	
	
	
	
	800

	2
	Строительство пожарного пирса в селе Саперкино на дамбе в южной части села (съезд к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка 12x12 кв.м.).
	1000
	
	
	
	
	
	800

	3
	Реконструкция пожарного пирса в поселке Пригорки (съезд к водоему с твердым покрытием шириной 3,5м, площадка 12x12 кв.м.). 
	
	
	
	
	
	
	400


Таблица 15 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику
	№

п/п
	Источники 

финансирования
	Годы, тыс. руб.
	

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2030

	1
	Водоснабжение
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	7350,0

	
	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	
	7350,0

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение
	

	2
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	
	15200

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Газоснабжение
	

	3
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	
	7500

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Пожарная безопасность
	

	4


	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	2000,0




Как видно из таблицы 15, из общей суммы финансирования Программы 5,0 % (2000,0 тыс. руб.) предполагается финансировать  из  внебюджетных средств, из средств  местного бюджета  18,6 % (7350,0 тыс. руб.), 76,4%  предполагается из средств эксплуатирующей организации.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.
Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
Согласно действующему генеральному плану на 2030 год прогнозируется увеличение численности населения на 271%. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится. Планируется присоединение новых абонентов,  на вновь осваиваемых территориях.
Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.
2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Два Ключа
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Два Ключа и приведены в таблице 15. 
Таблица 16
	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения
	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатели надежности, ед. в год
	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры

	5
	Показатель экологичности производства ресурсов
	В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы


Таблица 17 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации
	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Водоснабжение
	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

	2
	Электроснабжение
	- повышение качества и надежности электроснабжения в поселении;

	3
	Газоснабжение
	- повышение качества и надежности газоснабжения в поселении;


3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более  80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 
Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 
3.2. Водоотведение
В сельском поселении Два Ключа система водоотведения отсутствует, что является большой проблемой для сельской местности. Отсутствие канализации ведет к загрязнению окружающей среды.
3.3. Электроснабжение
1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Два Ключа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов. 

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
3.4. Газоснабжение
Проблемы в системе газоснабжения отсутствуют.
3.5. Сбор и вывоз ТКО

Необходимо отладить сбор и вывоз мусора с территории кладбищ.
4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства: 
· выявления качества поставляемых услуг;

· выявления потерь;

· выявления состояния износа коммунальной системы.
Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
· модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

· реконструкции основных средств;

· внедрение энергосберегающих технологий;

· повышение качества энергоносителя;

· строительство объектов с целью подключения новых абонентов.
Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:
1. в области энергосбережения: 
-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.
2. в области качества поставляемого ресурса:
-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.
3. подключение новых абонентов
 - строительство новых сетей;

 -установка дополнительного оборудования.
Решение задач по реализации программы осуществляется:
· за счет внебюджетных средств;

· за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

· за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя; 

· за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры
Таблица 18 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
	Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	До реализации программы
	После реализации программы

	1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %

	Централизованное электроснабжение
	100
	100

	Централизованное водоснабжение
	70
	70

	Централизованное водоотведение
	0,0
	0,0

	Централизованное теплоснабжение
	0,0
	0,0

	Централизованное газоснабжение
	67
	67

	Сбор и вывоз ТКО
	100
	100

	2.Спрос на коммунальные ресурсы

	Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час)
	1258,246
	1709,048

	Теплоснабжение (тыс. Гкал/год)
	0,0
	0,0

	Водоснабжение (тыс.м³)
	10,375
	43,982

	Водоотведение (тыс. м³)
	0,0
	0,0

	Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год)
	308,45
	308,45

	Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год)
	0,45
	1,416

	3. Показатель надежности (количество аварий на сетях)

	Электроснабжение
	5
	5

	Водоснабжение
	4
	4

	Водоотведение
	0
	0

	Теплоснабжение
	0
	0

	Газоснабжение
	0
	0


6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 

- строительство водопроводной сети в с. Два Ключа;

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков). 
В области теплоснабжения: 
Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 

 - бесперебойная работа в области теплоснабжения;

- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения;

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.
В области электроснабжения: 
- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;

- отсутствие травматизма у детей.
7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
В программах сельского поселения Два Ключа не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры. 

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика. 

Сроки реализации программы 2024-2033 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.
Таблица 19 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов
	Наименование

	-Сырье, основные материалы

	-Вспомогательные материалы

	-Затраты на оплату труда

	-Страховые взносы

	-Амортизация

	-Прочие расходы

	В т.ч. цеховые расходы

	-общехозяйственные расходы

	Итого затраты:

	Недополученный по независящим причинам доход

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

	Прибыль от товарной продукции

	Необходимая валовая  выручка


 Таблица 20 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа
	Наименование ресурса
	Ед. измерения
	Тариф
	Прогноз

	
	
	01.01.2024-30.06.2024
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	
	
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	Холодное водоснабжение
	руб./м3
	47,53
	51,08
	51,08
	57,2
	57,2
	60,64
	60,64
	64,28
	64,28
	68,13

	Газоснабжение
	руб./м3
	6,42
	7,13
	7,13
	7,56
	7,56
	8,01
	8,01
	8,49
	8,49
	9,0

	Электроснабжение
	руб./кВтч
	3,53
	3,84
	3,84
	4,19
	4,19
	4,44
	4,44
	4,71
	4,71
	4,99

	Сбор и вывоз ТКО
	руб./м3
	622,07
	622,07
	622,07
	628,45
	628,45
	634,72
	634,72
	641,2
	641,2
	654,02

	
	руб./чел
	101,09
	101,09
	101,09
	102,12
	102,12
	103,14
	103,14
	104,20
	104,20
	106,28

	Наименование ресурса
	Ед. измерения
	Прогноз

	
	
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032г.
	2033 г.

	
	
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	Холодное водоснабжение
	руб./м3
	68,13
	72,23
	72,23
	76,56
	76,56
	81,15
	81,15
	86,02
	86,02
	91,18

	Газоснабжение
	руб./м3
	9,0
	9,54
	9,54
	10,12
	10,12
	10,72
	10,72
	11,36
	11,36
	12,05

	Электроснабжение
	руб./кВтч
	4,99
	5,28
	5,28
	5,61
	5,61
	5,94
	5,94
	5,29
	5,29
	6,67

	Сбор и вывоз ТКО
	руб./м3
	654,02
	667,1
	667,1
	680,5
	680,5
	707,7
	707,7
	709,7
	709,7
	723,86

	
	руб./чел
	106,3
	108,4
	108,4
	110,6
	110,6
	115,0
	115,0
	115,3
	115,3
	117,6


Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям эксплуатирующей организации выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2016 г. № 834.

2. Водоснабжение –обеспечение водой осуществляется от индивидуальных артезианских источников, а также из родника, обустроенного должным образом. Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб. 

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.
4.   Газоснабжение – данные о технической возможность подключения к газовой сети отсутствует. 

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Таблица 21 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Два Ключа
	Наименование
	Ед. измерения
	Расчетное значение критерия

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)
	%
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250
	НЕ БОЛЕЕ 18%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250
	НЕ БОЛЕЕ 20%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г  №250
	

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250
	НЕ МЕНЕЕ 87%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250
	

	
	

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	2,4
	2,4 
	2,4
	2,4 
	2,4
	2,4 
	2,4

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250
	НЕ БОЛЕЕ 15%

	Не превышает  показатель от 09.04.2008 г №250


10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Два Ключа равен 4300 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2150 до 4300  рублей. 

Согласно данным Администрации сельского поселения Два Ключа в количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет  2,4 (22 человека). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 47300 до 94600  рублей в месяц.
11. Управление программой
1. Ответственным за реализацию программы является Глава сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Два Ключа, Советом сельского поселения Два Ключа.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного. 

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.
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